月子套房家具相关要求及参数
4套软包床完整参数
一、基础尺寸参数
1. 整体外尺寸：2000mm×2300mm×1230mm
- 宽度2.0m，总长2.3m，床头高度1.23m
- 适配常规1.8m×2.0m标准床垫
2. 床架离地：金属细脚，离地间隙约10cm，方便扫地机器人通行
二、面料材质（床头+床围）
标注：水性生态真皮
1. 特性：属于仿真皮，非头层牛皮；防水防污、耐刮擦，透气性优于普通PU皮，日常湿布可直接擦拭污渍
2. 配色：床头软包米白色，床边框架浅咖撞色双拼设计
三、填充海绵
高回弹紫罗兰海绵
- 密度高、回弹性强，久坐不易塌陷；床头靠垫分区分段填充，倚靠支撑均匀，久靠不发软变形
四、结构设计
1. 床头造型：波浪弧形分段拉扣软包，分四区独立填充，柔和防撞，轻奢奶油风
2. 床架框架：实木多层板静音排骨架（行业标配，承重强、翻身无异响）
3. 支撑脚：黑色金属极简细脚，防锈稳固
五、配套搭配（图中展示）
配套同系列三抽床头柜，深色柜体+黑色岩板台面，带金属拉手，可成套选购
六、附加实用信息
1. 售后服务（结合你门店）：包送货、包安装
2. 保养提示：生态真皮避免尖锐物品划伤，勿用酒精强腐蚀性清洁剂擦拭
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4个落地衣帽架完整参数
 
一、基础规格尺寸
1. 长度可选：100cm / 120cm 两种
2. 固定宽度：40cm
3. 整体高度：170cm
二、材质信息
基材：橡胶木压纹（实木贴橡胶木皮非纯实木整料）
配件：金属挂衣杆、弧形实木挂包镜、静音抽屉滑轨、钢化玻璃门
三、配色可选
原木色、胡桃色、白色、灰色4种
四、结构分区（红圈款325#专属）
1. 左侧：四层抽屉+竖置玻璃储物格，收纳内衣、杂物、叠放衣物
2. 中部：通长挂衣区，可悬挂10–15件外套、衬衫
3. 右侧：一体式弧形全身穿衣镜，侧边挂钩可挂包包、帽子、围巾
五、木材缩水率说明
1. 橡胶木基材干缩数据
橡胶木径向缩水率约3.5%，弦向缩水率约7.8%；
本款为压纹贴皮板材，内部是稳定多层基板，表面仅薄橡胶木皮，整体成品缩水变形远低于纯实木：
- 温湿度正常室内（湿度40%–65%）：整体尺寸缩水浮动≤0.5%
- 潮湿/干燥极端环境：最大收缩浮动不超1%
2. 日常使用防缩水变形建议
1. 不要放置阳台暴晒、不要靠近空调/暖气直吹，避免板材快速\失水收缩起皮
2. 南方梅雨季可放置除湿盒，防止板材吸水膨胀、抽屉推拉卡顿
3. 清洁只用微湿抹布擦拭，禁止大量清水淋洗柜体
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4条3米L型拉床沙发完整参数
 
一、外观尺寸规格
1. 整体总长：3000mm（3米），L型贵妃侧宽1750mm
2. 整体进深（靠墙到扶手外侧）：980mm
3. 坐高：43cm，坐深88cm，靠背高度62cm
4. 扶手尺寸：宽22cm、高65cm，圆润弧形防撞扶手
5. 拉出床体尺寸：展开床面140cm×190cm，可容纳双人临时住宿
6. 离地高度：10cm
二、面料材质（生态真皮）
1. 材质：防水防污磨砂皮，仿牛皮纹理，非真皮
2. 性能：耐刮耐磨、咖啡/水渍一擦即净，色牢度4级以上，不易褪色
3. 配色：浅灰色哑光肤感，可选浅米、深灰、奶茶色多色系
4. 清洁：湿布直接擦拭，无需拆洗
三、内部填充结构
坐垫
45D高密度高回弹紫罗兰海绵，双层填充，久坐不塌陷，回弹率≥65%，厚度12cm
靠背抱枕
羽绒+高弹丝棉混合填充，柔软有支撑，图内标配4个撞色抱枕（2橄榄绿+2橙色）
框架与承重
1. 主体框架：全实木落叶松烘干框架，防开裂
2. 底部支撑：蛇形弹簧+平衡绷带双层打底，单人承重180kg
3. 拉床机械：静音滑轮推拉钢架，顺滑无卡顿，贵妃箱体自带储物空间
四、多功能结构说明
1. 推拉床功能：贵妃位内置抽拉床架，单人即可拉出，临时当双人床使用，不用可完全收纳进柜体，不占用客厅空间
2. 储物功能：贵妃箱体全封闭大容量储物，可收纳被褥、换季抱枕
3. 模块化分体设计：三人位+贵妃独立拆分，入户、搬运更方便
五、适配与售后（门店配套）
1. 风格：现代简约、奶油风、轻奢，适配中小户型主卧/客厅
2. 配套服务：包送货上门、免费安装
3. 质保：实木框架质保10年，海绵、拉床机械结构质保5年
4. 保养提示：避免尖锐物品刮擦面料，远离空调、暖气直吹，防止面料干裂
六、缩水/变形说明
1. 面料：科技布表层无木质缩水问题，长期高温暴晒仅轻微发硬，不会收缩变形
2. 实木框架：烘干处理木材，室内常规湿度（40%-65%）下整体收缩变形＜0.3%，不会出现框架开裂、缝隙变大
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4条橙色旋转多功能休闲功能椅完整参数
 
一、外部尺寸规格
1. 整机外尺寸：宽86cm × 深92cm × 坐高44cm，总高108cm
2. 展开躺平总进深：162cm，可实现170°大角度平躺
3. 坐面尺寸：宽62cm × 进深56cm
4. 实木扶手：弧形水曲柳木扶手，单扶手宽度12cm
5. 底座：360°静音旋转底盘，底盘直径60cm，金属防锈结构
二、面料材质
1. 表层：生态真皮，橙色哑光肌理款，另有灰色、奶茶色可选
2. 面料性能：耐磨抗起球，防水防泼溅，色牢度4级，湿布可直接清洁污渍
3. 触感：软糯亲肤，加厚针织肌理
三、内部填充
1. 坐垫：45D高密度紫罗兰高回弹海绵，厚度14cm，久坐不塌陷
2. 靠背分区填充：上层羽绒棉+中层高弹海绵双层结构，贴合肩颈腰背
3. 头枕独立分段填充，支撑颈椎，久坐不累
四、功能机械结构
1. 手动调节功能：侧边金属拉手机械式调节，3档角度（90°端坐/130°休闲躺/170°完全平躺），无需插电
2. 360°旋转底座：整椅可左右无死角旋转，底盘内置静音滚珠，转动无噪音
3. 隐藏脚踏：调节躺卧时自动弹出伸缩脚踏，托举腿部，零重力放松姿态
4. 主体框架：全烘干落叶松实木框架，加厚冷轧钢制调节支架，单人承重200kg
五、外观设计细节
1. 扶手：弧形弯水曲柳实木扶手，打磨圆角防撞，原木哑光烤漆
2. 靠背分段压线工艺，分区承托腰、背、肩颈
3. 底部封闭式底盘，防尘防夹，适配客厅、书房、阳台、卧室
六、配套售后与保养
1. 风格：极简奶油风、现代轻奢，适配小户型、单人休息区
2. 门店服务：送货上门、免费安装调试
3. 质保：实木框架10年，调节机械结构5年，面料质保2年
4. 保养提示：布艺款避免尖锐物品刮划，不可酒精大面积擦拭；实木扶手远离暖气、阳光直晒，防止木皮收缩开裂
七、缩水变形说明
1. 布艺面料：无木质收缩问题，长期暴晒仅轻微发硬，不会缩水变形
2. 实木扶手：经过烘干稳定处理，室内常规湿度40%-65%环境下，收缩变形＜0.3%，不易开裂起皮
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4条1.2米超晶石餐桌+配套餐椅全套详细参数
 
一、餐桌完整参数
1. 尺寸规格
- 桌面总长：120cm，宽度60cm，厚度18mm超晶石
- 桌总高度：75cm（标准就餐高度）
- 桌底支架尺寸：交叉双层黑色碳素钢底座，落地底板长75cm、宽40cm
- 桌角工艺：全圆弧圆角，防磕碰
2. 桌面材质
- 材质：亮光雪山超晶石，自带浅灰色自然石纹
- 性能：耐高温、防渗透、防刮耐磨，酱油酒水一擦即净，莫氏6级硬度，不渗色
- 工艺：45度倒角磨边，光滑无毛刺
3. 桌架结构
- 材质：加厚冷轧碳素钢，黑色哑光静电喷涂
- 结构：交叉X型稳固支架，底部加宽承重底板，防滑静音脚垫，承重800斤
- 特点：不易晃动，防潮防锈
二、餐椅详细参数（双色同款餐椅）
1. 单椅尺寸
- 总高：92cm
- 坐高：46cm（适配75cm餐桌）
- 坐面：宽45cm × 进深42cm
- 靠背高度：46cm，靠背最大宽度48cm
2. 面料与填充
1. 面料：防水耐刮生态科技皮，双色搭配（灰橙撞色/米白纯色两款）
2. 靠背工艺：立体竖条压线，分段支撑腰背
3. 坐垫填充：40D高密度高回弹海绵，厚度8cm，久坐不塌陷
3. 椅腿框架
- 椅腿：加粗加厚冷轧钢腿，外层烤漆防潮
- 框架：实木多层板弯板结构，单人承重300斤
- 脚垫：底部静音防滑垫，刮不伤木地板
三、成套搭配与风格
1. 搭配方案：1.2m餐桌配4把灰色餐椅
2. 适配风格：现代简约、轻奢、奶油风、极简家装
3. 适用人数：4–6人日常用餐，小户型餐厅专用
四、保养、缩水变形说明
1. 超晶石桌面：无热胀冷缩开裂风险，常规室内温湿度无变形；避免尖锐重物大力撞击边角
2. 科技皮餐椅：面料不缩水，不用酒精、漂白剂擦洗，清水抹布擦拭即可
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4套子母圆形岩板茶几全套详细参数
 
一、尺寸规格（一大一小组合）
1. 大茶几
直径：80cm，高度：42cm，岩板厚度12mm
2. 小茶几
直径：60cm，高度：38cm，岩板厚度12mm
3. 组合特点：高低错落子母设计，可自由拆分、错位摆放，节省客厅空间
二、桌面材质
1. 板材：亮光雪山白岩板，浅灰自然大理石纹路
2. 硬度：莫氏6级，耐刀具刮擦、耐高温，热水杯直接放置无印记
3. 防渗透：油污、茶水、果汁不会渗色，湿抹布一擦干净
4. 工艺：圆形全圆弧磨边，无尖锐棱角，防磕碰
三、金属支架参数
1. 材质：加厚1.2mm冷轧碳素钢管
2. 工艺：黑色哑光静电高温喷塑，防锈防潮，不掉漆
3. 支架造型：三角稳定支撑结构，受力均匀不晃动
4. 底部配件：静音防滑橡胶脚垫，保护瓷砖/木地板，推拉无噪音
5. 单桌承重：单台茶几静态承重500斤
四、结构特点
1. 分体式子母两件，可随意拉开、重叠收纳，小户型友好
2. 镂空支架设计，底部无挡板，扫地机器人可自由穿行
3. 极简现代造型，适配奶油风、轻奢、极简、黑白灰家装
五、材质收缩/变形说明
1. 岩板台面：物理稳定性极强，常温家用环境无热胀冷缩、不开裂、不变形
2. 碳钢铁架：金属不存在吸水缩水问题，潮湿环境也不易生锈；避免长期户外暴晒即可
3. 整体无木质材料，完全不用担心木材吸水膨胀、干燥收缩开裂问题
六、保养小贴士
1. 日常只用清水抹布擦拭，顽固污渍搭配中性清洁剂，禁止强酸强碱清洁剂
2. 避免高空重物猛烈撞击岩板边角，防止崩边
3.  铁艺支架不要长期浸泡积水，保持干燥即可长久使用
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4床Baby Pods拼接多功能婴儿床完整详细参数
 
一、整体外部尺寸
 
1. 床体外径：长120cm × 宽65cm × 总高98cm
2. 内部睡区尺寸：110cm×60cm，适配标准婴儿床垫110*60cm
3. 床板离地高度：3档可调节（35cm/45cm/55cm），适配1.5m、1.8m、2m成人大床拼接
4. 护栏竖杆间隙：≤6cm，符合国标防卡头安全标准
5. 床轮：4个万向静音轮，带刹车锁止，可推行、固定、贴紧大床无缝拼接
 
二、主体材质
 
1. 床框架：进口实木榉木基材，一体注塑+实木结合，无毛刺圆角工艺
2. 表面涂层：母婴级环保水性白色漆，零甲醛、无异味，婴儿啃咬安全
3. 床板：加厚多层实木透气排骨架，镂空透气不闷汗，承重150kg
4. 护栏：可拆卸单边护栏，放下后可无缝贴合成人床，实现母婴同床分睡
 
三、功能结构配置
 
1. 三档高度调节
低档：新生儿躺卧；中档：6个月宝宝学坐；高档：1岁宝宝站立，适配不同月龄
2. 可拆拼接护栏
单侧整栏可拆卸放下，紧贴大床无空隙，夜间哺乳不用起身
3. 全方位圆角防撞
床头、床尾、护栏边角全部大圆弧打磨，避免磕碰婴幼儿
4. 透气静音滚轮
四轮万向移动，刹车锁死稳固不晃，可推至客厅、卧室、阳台
5. 加长加高护栏：防止宝宝翻身、站立翻床，安全防护
 
四、配套床垫参数（标配）
 
1. 尺寸110×60×5cm，3D透气纤维内芯
2. 外套A类母婴级针织棉，可拆洗防水隔尿层，防漏尿、透气不闷湿疹
3. 软硬适中，护脊支撑新生儿脊椎
 
五、适用月龄&承重
 
1. 适用：0–6岁婴幼儿
2. 最大静态承重：150公斤，结实稳固不摇晃
 
六、环保与安全标准
 
1. 板材、油漆通过儿童家具国标GB 28007检测，甲醛释放量E0级
2. 栏杆间距合规，无夹手、卡头风险
3. 无尖锐五金外露，全部隐藏式金属配件
 
七、材质缩水变形说明
 
1. 实木榉木框架：高温烘干定型处理，室内常规湿度40%–65%，木材收缩率＜0.4%，不易开裂变形
2. 水性漆涂层附着力强，不脱皮、遇潮湿不起鼓
3. 长期避免阳光暴晒、暖气直吹，减少木材干缩概率
 
八、风格&门店服务
 
1. 风格：奶油极简白色，适配各类卧室家装
2. 配套服务：送货上门、免费安装，包送货安装
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