	序号
	模块
	技术指标

	1
	整机机箱
	[bookmark: _GoBack]1.5mm厚的优质钢板加工、表面喷塑处理工艺；坚硬，而又安全，防变形；表层处理：采用防锈、防腐加工工艺，表面喷塑处理，不易沾污损坏，耐磨；按照人体工程学设计，便于操作；支持颜色定制

	2
	工控主机
	CPU： 性能不低于i7 9700 ， 内存：不低于16g 硬盘：固态硬盘，不小于256g 电源：不小于300w

	3
	显示触摸屏
	43寸电容触摸显示一体屏，分别率：1920*1080，响应时间：16ms或小于16ms
可视角度：左右120°，上下110°
亮度：250cd/㎡
带点率：符合A级屏标准，且不能两个亮点相距太近

	4
	供电系统
	220V市电输入，5V/12V/24V稳压直流输出，其他要求：过压保护、过流保护、短路保护、3C认证

	5
	电动读卡器
	磁条卡可读,IC卡可读写，ISO7811 1,2,3磁道可读，ISO7816(T=0或T=1) CPU卡读,支持人行PBOC3.0标准，符合EMV标准。串口通讯，电压：DC 12V

	6
	密码键盘
	符合标准：ISO/IEC 9995和GB/T 14081标准16键，10数字键+6功能键按键 EPP认证
寿命：超过2,000,000次
按键压力：2～3N(牛)
按键材料：优质不锈钢

	7
	二代身份证阅读模块
	平均无故障工作时间(MTBF) ：5000小时 读卡距离 ：5cm 符合ISO/IEC 14443 TYPEA/B 标 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测 非接触式读取二代身份证信息,U口通讯

	8
	扫描模块
	支持标准一维码、二维码扫描，U口通讯

	9
	社保卡读卡器
	实际使用地的品牌型号为准

	10
	凭条打印模块
	热敏式打印，打印宽度80mm,自带切刀，U口/串口通讯可选，电压：DC 24V

	11
	UPS电源
	500VA,标称时间18分钟，支持设定定时开关机功能，串口通讯，电压：AC 220V

	12
	灯控板
	各功能口指示灯控制，串口通讯，电压:DV 12V

	13
	黑白激光打印机
	需监控打印机状态，打印机缺纸，卡纸，打印纸张或碳粉余量。打印速度：38页/分钟 首页输出：6.4秒 ，纸仓容量：250页  +500页



