附件：技术需求
注：所有投标人的投标报价不得超过最高限价
	序号
	设备名称
	数量/单位
	技术参数

	



1
	综合验光仪“牛眼”
	2台
	1. 球镜度测量范围：-19.00D ~ +16.75D  
  步长：0.25D(使用0.12D辅助镜片时步长为0.12D)
2.柱镜度测量范围：0 ~ -6.00D(使用附加镜片时为0 ~ -8.00D)
步长：0.25D(使用0.12D辅助镜片时步长为0.12D)
3.柱镜轴位测量范围：0～180°
4.步长：5°（5°以下可估读）  交叉柱镜±0.25D
5.旋转棱镜 测量范围：0～20∆        步长：1∆     
6.棱镜基底 测量范围：0～360°
7.瞳距调节范围：50mm～75mm      步长：1mm
8.集合调节 ∞，380mm（瞳距64mm时）
9.额托调节16mm
10.镜角距13.75mm
11.外形尺寸335mm(长)×320mm(宽)×90mm(高)
12.重量：4.5 kg

	







2
	投影仪（LED）
	2台
	1. 投影仪距离: 2 m- 7 m( 5 m为标准)
2. 投影尺寸: 30 ( W)× 225 ( H) mm( 5 m
3. 显示灯: 5 V 20 W（LED灯)
4. 投影扩大倍数: 30 ×( 5 m)
5. 自动待机功能: 3 - 10分钟后
6. 显示:整幅视标显示/单行视标显示单列视标显示/单件视标显示
7. 过滤色:红/绿
8. 倾斜角度：球形接头
9. 遥控器:20H×61×180D
10. 尺寸主机:300( L)×210  D)×140 H
11. 图标：33种
12. 耗电：50VA
13. 净重主机：5.0KG
14. 电源: AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz


	

3
	组合验光台
	2台
	工作台面尺寸：1060(W)*1080(D)*1650(H)mm
工作台面上下升降尺寸：698~848mm
座椅升降范围：520~670mm

输入电压：AC220V/50Hz,110V/60Hz

	




4
	验光镜片箱
	17套
	材质：光学玻璃、塑料圈、皮箱，优质光学玻璃，孔径26mm，塑圈，皮箱，共232片
1、 球镜：-20.00~+20.00   
2、 柱镜：0~±6.00  
2. 重量：4.5KG   
3. Prism:0.5-8.0   
4. 单片尺寸：外径38mm，  
5. 用途：视力检测  
7.交叉柱镜0.25一个，0.50一个

	
5
	瞳距仪
	2台
	1. 数据显示范围：双眼瞳距44-83mm。
2..有效测量范围：双眼瞳距22-41.5mm。
3.左、右瞳距：22.5-41mm。 
4.示值误差≤0.5mm。舍入误差≤0.5mm。 
5.可测单眼目标距离：30cm。
6.自动关机时间：停止约一分钟。

	






6
	电脑验光仪
	1台
	1.顶点距(VD)：0.0,12.0,13.75,15.0mm
2.球镜度：-25.00~+22.00D(0.12/0.25D步长)(VD=12mm)
3.柱镜度：0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长)
4.轴位：1°~180°(每步1°)
5.瞳距范围：10~85mm
6.最小测量瞳孔直径：￠2.0mm
7.视标：自动云雾图
8.显示器：7英寸LCD彩色液晶显示器
9.内置打印机：热敏打印机
10.节电方式：5、15分钟不用自动屏保
11.数据输出：RS232/蓝牙
12.电源：AC100~240V,50/60Hz,50W
13.尺寸/重量：262（W)*486(D)*466(H)mm

	
7
	远用视力表
	1台
	按国家标准制式调整,LED光源,铝合金箱体,四周可折合. 
1.尺寸:300*600*20mm 
2.测试距离:2.5m 

	





8
	半自动磨边机
	3台
	1.工作模式：自动
2.加工镜片直径范围:18mm-75mm
3.砂轮配置:抛光轮、玻璃轮、“V”轮、PC轮
4.可加工镜片：玻璃片、树脂片、太空片
5.工作电压和频率：AC 110V ; AC 220V 50/60Hz
6.额定功率：500W
7.净重:48kg
8.尺寸：530(L)× 500(W) ×400(H) mm

	





9
	查片仪焦度计
	1台
	球镜度数：-25D ～ +25D（0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长）
柱镜度数：0D ～ ±10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长)
柱镜轴位：0°～180°（1°步长）
下加光(ADD) ：0D ～ +10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长)
棱镜度数：0 ～ 20△（0.01△步长）
可测镜片直径：20 ～ 98mm
柱镜测量模式：混合/+/-
棱镜测量模式： X-Y直角坐标，P-B极坐标
基本参数
显示屏：800×480TFT彩色触摸屏
打印机：热敏打印机
外置数据连接：RS232
功率：110V-240V AC, 50/60 Hz, 35W
尺寸：203×233×471mm，4.5kg

	


10
	手动焦度计
	2台
	1.顶点屈光度：范围+20diopterto -20diopter，刻度0.12D。
2.棱镜屈光度：范围5棱镜屈光度，刻度1屈光率。
3.散光轴位：范围0至180度，刻度1°。
4.适用镜片直径：直径20mm至80mm
5.目镜聚焦度：-5D至+5D

	

11
	调温烤灯
	2个
	1. 电压：220V/50Hz或110V/60Hz  
2. 功率：450W  
3. 发热温度：70℃-130℃ 
4.温度可调

	12
	数码游标卡尺
	1台
	不锈钢数字显示，量程：0-150mm，分辨率：0.01mm。

	
13
	配件工具\加工工具
	5台
	材质：不锈钢。八把常规钳子，六把螺丝刀，一套工具架

	
14
	中心仪
	3台
	电压：220V/50Hz  或  110V/60Hz  ,功率：10W。

	
15
	三眼打孔机
	3台
	眼镜架子衬片上直接打孔,三孔同时完成；打好孔的衬片当模板,不用另做模板；功率：90W。

	

16
	开槽机
	3台
	适合于各种玻璃、树脂和PC镜片；开槽深度、位置自由调节(前-中-后)；可调槽的深度:从0至0.7cm；槽的宽度:0.65，适合各种大小镜片及窄长形镜片开槽；镜片厚度:从1.5至11mm；镜片直径:从18到70cm。

	
17
	手动磨边机
	3台
	金刚石砂轮经久耐磨，双支架支撑稳定性高，电机功率大转速快，35mm宽砂轮可粗磨、细磨.砂轮尺寸：10x100x35mm. 

	18
	镜度表
	1个
	光学镜片厚度仪，规格：0-20mm，材质：金属。
电子数显，分辨率：0.05D，精度：0.25D

	19
	厚度仪
	1台
	数显，千分之一精度。

	


20
	制模机
	2台
	1、 镜片夹片装置方便易用；1、镜片夹片装置方便易用；
2、 切割模板速度快，加工精度高
3、 电压：220V/50Hz  或  110V/60Hz
4、 功率：50W
5、 净重：4kg
6、 内箱尺寸：34(L)x21(w)x19(H)cm

	















21
	裂隙灯
	2台
	显微镜系统
★光学分辨率：2700·N线对（200线对）
显微镜类型：伽利略平行夹角式
变倍方式：非连续5级转鼓变倍式
放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X
目镜倍率：12.5倍
目镜夹角：10°
瞳距调节范围：52~80mm
★屈光度调节：-8D~+8D
视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

照明系统
裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）
裂隙高度：1~14mm连续可调
光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm
裂隙角度：0°~180°
裂隙倾角：5°、10°、15°、20°
★滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片
灯源：6V/20W 卤钨灯泡
灯源照度：≥150KLX
灯源亮度调节方式：亮度连续可调

电源
输入电压：110V~220V
输入频率：50Hz/60Hz
输入功率：90VA
输出电压：照明灯6V, 固视灯15V
★内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作；可轻松升级数码款。

	



22
	无框打孔机
	3台
	1、 LY-988C塑料立管，不带灯和扶手，普通电机；
2、 最适合为CR、PC镜片打孔、锯槽；
3、 双面钻孔系统、钻孔无缝隙外表美观、镜片不破裂,完美并有光泽；
4、 钻头耐用，准确调节钻孔位置，钻孔直径可以预设调节；
5、 电压：220V/50Hz  或  110V/60Hz
6、 功率：25W
7、 净重：3.5kg
8、 内箱尺寸：25.5(L)x23(w)x35(H)cm

	
23
	抛光机
	1台
	电压：220V/50Hz  或  110V/60Hz


	
24
	角膜曲率仪
	1台
	测量范围：曲率半径5.5—11mm，屈光度  30—60D
最小分度值：半径 0.02mm，屈光度 0.25D
测量所需最小表面积：
r=5.5mm时，φ1.65mm；
r=7.5mm时，φ2.36mm；
r=11mm时，φ3.36mm。

	


25
	检眼镜
	35台
	便携式检查仪器,2.5伏氙气（3,200K）光纤光源或领先的3.7伏LED（5,500K）光源;高性能光学;带18屈光度的矫正镜片
1、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片
2、屈光度补偿： 共25种屈光度
4、电源 ：  AC220V/50HZ

	

26
	模拟眼
	35个
	范围  +4.00D---  -5.00D球镜。远视眼的检影，近视的模拟眼检影，散光的模拟眼检影、教学用练习眼，可装3片镜片，模拟眼专供检影练习，镜筒上有刻度，表示不同的屈光不正患者，凸透镜前有光圈。表示眼瞳孔，并可改变大、中、小三种瞳孔大小。

	

27
	带状检影镜
	35台
	1.照明光源：3V/2W  灯泡  2.输入功率：4.5VA  3.变压器的热断路器的动作温度：130°  4.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中  5.光带调节范围：0.2mm-0.4mm



