采购询价项目内容
	序号
	名称
	参数或规格
	单位
	数量
	最高限制单价（元）
	最高限制总价（元）
	备注

	1
	心肺复苏模型人+除颤仪
	心肺复苏模拟人应集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统，执行标准最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，可进行双人心肺复苏术的训练与考核。

一、模拟人特点

1.模拟人为成人整体人，胸骨、肋骨、乳头、剑突等体表标志明显，便于操作定位。

2.具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。

3.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

4.可以满足双人心肺复苏术的操作要求，对整个流程进行实时检测，包括意识判断、颈动脉搏动、清除口腔异物、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应，并通过软件进行记录、实时反馈。

4.1可进行意识判断操作检测：拍打模拟人肩部进行意识判断操作，模拟人可监测。

4.2可进行颈动脉搏动操作检测：对心肺复苏前后按压颈动脉操作分别进行检测。抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复。按压过程中，颈动脉被动搏动存在，频率与按压频率一致。

4.3可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作，具有专利证书。

4.4可进行开放气道操作检测：只有在开放模拟人气道的情况下给模拟人供气才能显示吹气量。

4.5可进行瞳孔对光反射操作检测：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。可分别对左右眼进行瞳孔对光反射操作检测。

5.模拟人有两种供电方式，电源线或内置锂电池供电，电池连续工作可达8小时以上，满足不同的使用场景。

6.可配合模拟除颤仪进行除颤术的训练与考核。

7.模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；蓝牙通信，满足不同的使用场景。

8.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。

9.模拟人上臂可练习肌内注射。

10.模拟人可用于模拟AED练习。

11.面皮与肺袋均可更换。

12.模型配有带轮拉杆箱，方便搬运和储存。

二、软件功能：

1.软件应具有AHA成人标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核状态的心肺复苏标准，并可进行多语言切换。

2.软件包含三种操作模式：单项训练是可单独练习CPR操作中任意一项；考核模式有语言引导，进行CPR全流程训练，可进行模拟考核；实战模式完全模拟竞赛现场。

3.实战模式下，进行“意识判断”、“脉搏检查”的操作，系统会自动检测判断正误，进行胸外按压，不启动倒计时、不显示波形、不统计数据。点击“开始计时”，从第一次按压开始启动倒计时、显示波形并统计数据。

4.可实时显示对模拟人的意识判断、脉搏检查、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射（双侧）等操作，并对操作与否和操作顺序进行判断。

5.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长。实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间。实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。

6.用户管理与统计：用户管理专用帐号可进行院系、班级管理，记录每次练习数据并分类统计历史数据（饼图，柱状图）。

7.错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。

8.全面客观的成绩统计：成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示。提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，判断每一次按压是否在标准频率范围内。以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上。多个成绩以饼状图+柱状图形式以不同维度进行统计展示，形成分析报告。

9.成绩单可按照日期、姓名查询，可连接通用打印机对成绩单进行单页、多页打印。

10.数据回放： 可实时回放操作数据，真实体现数据状态。

11.实时录像：连接摄像头可以对操作过程实时录像保存，并可查看视频记录。

12.软件在Windows、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作。

13.远程云系统：可进行云系统连接，远程查看记录。

14.软件包客户可在云平台自行下载。软件发布新版本后，软件可以自动从云平台获取软件升级包，用户接收升级提示后选择安装升级即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。

15.可统计模型按压、吹气次数，提醒用户及时维护。

16.具有《计算机软件著作权登记证书》。

17.具有商标注册证书。

除颤仪：1.产品体积小巧，携带方便，耐用，采用交流电，使用寿命长。

2.具有交流指示灯和充电指示灯。

3.内置可充电锂电池，可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电量电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。

4.模拟真实除颤仪结构和操作流程，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。可模拟各类除颤监护治疗场景。

5.拥有≥12.1寸彩色液晶屏幕，可显示心电波形、心率、除颤模式、电击次数、除颤波方向、除颤能量、除颤仪工作状态、CPR时间和CPR状态等，心电波形随抢救结果变化。

6.通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向、CPR时间等。

6.1 除颤模式包括手动除颤模式和自动除颤模式。

6.2 除颤能量在除颤设置中进行设置，设置范围0-500J，最小变量为5。

6.3 除颤次数在除颤设置中进行设置，设置范围1-10次，最小变量为1。

6.4 除颤后波形在除颤设置中进行设置，可设置77种心电波形。

6.5 除颤波方向包括单向波和双向波设置。

6.6 CPR时间可设置1-5分钟，最小变量为1。

7.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。

8.位置检测功能：可对除颤电极放置位置进行实时检测，Sternum的除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下（患者的右侧），Apex的除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有绿色文字提示，仪器自动显示分析当前心律和心率。

9.手动除颤模式：根据波形判断需要手动进行除颤，按下充电按钮，即对除颤仪高压电容充电，充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示。除颤电极左右手柄上各有一个放电按钮，充电完成后，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。电击成功次数达到设置次数，提示除颤成功，显示除颤后波形。

10.自动除颤模式（AED模式）：除颤电极放置到正确位置后，自动检测分析心律、心率，并有“正在分析，请勿接触病人”文字提示。检测到除颤波形，自动进行充电，充电过程有提示音，充电完成有文字显示，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。继续自动分析心律，直至除颤成功，每次充电自动增加除颤能量。

11.CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，并有文字提示。

12.为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。
	个
	1
	39800
	39800
	

	2
	支腿架
	台面40*30cm,升降40cm-48cm；网布：透气散热

升降：5级升降，满足多种需求

支架：高强度尼龙材质25公斤

承重：25公斤
	个
	1
	680
	680
	

	3
	轮椅
	牛津尼龙布料、工程塑料脚踏板高度可调、尺寸：车高：86cm、坐高：50cm、车宽：65cm、坐宽：46CM
	辆
	1
	1170
	1170
	

	4
	高级静脉穿刺注射手臂模型
	1.手臂上分布 8 条模拟血管构成完整的静脉系统、包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手部静脉网等

2.解剖标志明显注意了每一个细节的制作、如手指的指纹

3.带有血液循环装置、内置模拟血液、调节不同血压强度、可模拟不同的回血程度。循环泵控制器升级了液晶大屏数字显示功能，静脉血流速度清晰可调

4.可反复进行练习、模拟血液均可更换且操作简单方便

5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受多次反复穿刺不渗漏
	只
	2
	14000
	28000
	

	5
	简易呼吸器
	成人款
	套
	2
	428
	856
	

	6
	输液架
	规格：Φ500×1500～2100 (计算单位：毫米） ，五脚

4个挂钩，有脚轮
	个
	1
	620
	620
	

	7
	纱布
	8*8cm
	袋
	4
	200
	800
	

	8
	速干手消毒剂
	500ml/10瓶/箱
	箱
	4
	600
	2400
	

	9
	弹力绷带(自带绷带扣）
	7.5cm*450cm  12卷/包
	卷
	200
	5
	1000
	

	10
	胶布
	1.2cmX9.1m  24卷/盒
	盒
	6
	160
	960
	

	11
	无菌干棉签
	400袋（5支/袋）长约10cm
	大包
	6
	120
	720
	

	12
	0.9 %氯化钠
	250ml/瓶 
	瓶
	40
	8
	320
	

	13
	输液瓶贴
	5*6cm
	片
	1200
	0.4
	480
	

	14
	单头输液器
	6号头皮针  400支/箱
	箱
	2
	480
	960
	

	15
	一次性使用止血带
	35cm，一盒50根
	盒
	1
	60
	60
	

	16
	治疗巾
	规格 :(50x70cm)1片
	片
	300
	4.5
	1350
	

	17
	导电胶
	100g性能结构水基质高分子凝胶，内含生物相容性较好且稳定的电解质


	瓶
	10
	42
	420
	


