	上饶卫生学校教学楼课桌椅、宿舍床、办公家具等设备采购询价记录单

	公司名称(盖章)
	

	报价（元）
	

	项目
	序号
	产品名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
（元）
	图片
	备注

	宿舍
	1
	床（带三人写字桌）中梯
	（长×宽×高）：4500mm×900mm×2140mm（含蚊帐架总高为2900mm）。
	1、床架为钢结构，制作符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术要求》。
2中梯带储物柜，踏板采用1.5厚冷轧钢板冲压成型带有防滑纹和夜光防滑条。
3、含床挂件
4、床前护栏和床侧护栏：采用钢质材质，设计、造型及安装方式符合国际通用要求，同时兼顾便于安装、维护和管理。
5、杉木板（床板）：厚≥15mm的全新杉木板，要求板材平整干燥，不变形，四边无皮，无缺块，四面刨光，材质符合国家环保标准要求。
6、三人写字桌：钢木结构，桌面基材为17mm厚（E1级）优质实木生态板四周加厚至25mm厚，其他基材为≥17mm厚（E1 级）实木生态板，背板≥5mm厚同色双饰面实木多层板
7、双人床下带有鞋架。
	792
	组
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	2
	两人位衣柜
	800mm（长）×600mm（深）×1800mm（高）（±2mm）
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，带有19mm不锈钢挂衣杆，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，所有采用优质五金配件，底部配有防潮脚垫。
	792
	组
	
	
	
	

	
	3
	单人位衣柜
	400mm（长）×600mm（深）×1800mm（高）（±2mm）
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，带有19mm不锈钢挂衣杆，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，所有采用优质五金配件，底部配有防潮脚垫。
	792
	组
	
	
	
	

	
	4
	公寓椅
	座宽435mm×座深385mm×座高420mm（±2mm）
	座板和靠板采用中空吹塑（原材料为 HDPE5502高密度聚乙烯），环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。公寓椅采用钢塑结构，落地立脚骨架采用椭圆管连接，钢质部分静电喷塑。
	2384
	张
	
	
	
	

	
	5
	无障碍床
	长2000mm×宽1200mm×床尾离地高580mm（床头离地高1000mm）
	1、床立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后立面尺寸为76mm×76mm闭口管；
2、床梁：选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的封口P型异型材，成型后立面尺寸为90mm×38mm,厚度为1.2mm
3、床头护栏：17mm厚E1级优质实木生态板
4、整体采用床挂式连接，牢固，床板采用厚≥15mm的全新杉木板，杉木铺板不超过7块（含7块），要求板材平整干燥，不变形，四边无皮，无缺块，四面刨光，材质符合国家环保标准要求
	4
	张
	
	
	
	

	
	6
	床头柜
	500mm×500mm×500mm
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，所有采用优质五金配件，采用优质五金配件。
	4
	张
	
	
	
	

	
	7
	组合柜
	长1860mm×深600mm×高1690mm
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，所有采用优质五金配件，采用优质五金配件。带有衣柜、书桌和书架，柜体采用优质三合一连接件；衣柜开门采用排铰合页，壁厚1.0mm；抽屉采用优质三节静音滑轨，所有门与抽屉装条形拉手，衣柜、桌柜及抽屉的锁片为单片式挂锁锁片配铁质锁孔护盖。
	4
	张
	
	
	
	

	
	8
	宿管床
	长2000mm×宽1200mm×床尾离地高580mm（床头离地高1000mm）
	1、床立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后立面尺寸为76mm×76mm闭口管；
2、床梁：选用优质冷轧钢板经成型机一次轧制而成的封口P型异型材，成型后立面尺寸为90mm×38mm,厚度为1.2mm
3、床头护栏：17mm厚E1级优质实木生态板
4、整体采用床挂式连接，牢固，床板采用厚≥15mm的全新杉木板，杉木铺板不超过7块（含7块），要求板材平整干燥，不变形，四边无皮，无缺块，四面刨光，材质符合国家环保标准要求
	4
	张
	
	
	
	

	
	9
	床头柜
	500mm×500mm×500mm
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，采用优质五金配件。
	4
	张
	
	
	
	

	
	10
	组合柜
	长1860mm×深600mm×高1690mm
	主体基材选用≥17mm厚优质E1级实木生态板，背板选用≥5mm厚优质E1级实木多层板，所有采用优质五金配件，采用优质五金配件。带有衣柜、书桌和书架，柜体采用优质三合一连接件；衣柜开门采用排铰合页，壁厚1.0mm；抽屉采用优质三节静音滑轨，所有门与抽屉装条形拉手，衣柜、桌柜及抽屉的锁片为单片式挂锁锁片配铁质锁孔护盖。


	4
	张
	
	
	
	

	教学楼

	11
	教师讲台
	长1200mm×宽600mm×高900mm

	所有板材采用17mm厚实木松木指接板，抽斗内空：170mm，下层板深240mm,制作美观大方，颜色为原木色。油漆采用环保清水漆。
	44
	张
	
	
	
	

	
	12
	教师地台
	4600m×800mm×180mm
	采用实木松木料制作，内部为实木框架，壁厚30mm，耐用、结实不易变形，底部与地面连接处有胶缓冲垫，吸音，缓冲，不易摇晃
	44
	组
	
	
	
	

	
	13
	课桌椅（双人）
	课桌规格（长×宽×高）：1200mm×450mm×760mm）课椅规格（长×宽×座高）：410mm×400mm×420mm
	桌面板18mm 厚中密度基材饰面板，材质达到 E1 级环保要求,四周整体注塑嵌边成型，整体无菱角。椅面采用PP 塑料一次吹塑成型，表面要求有防滑结构，造型符合人体工程学，坐感舒适
	1452
	套
	
	
	
	

	
	14
	教师讲台(可装分屏器)
	1160*780*930/1020mm
	整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。液晶显示器采用翻转设计，键盘采用翻转式操作，关闭后所有设备都隐藏在讲台内，桌面预留集成笔记本接口模块安装孔，桌体下层部分采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。采用1.0厚冷轧钢板 , 抽屉采用广东优质三节滑轨
	4
	张
	
	
	
	

	
	15
	教师地台
	4600mm×1200mm×180mm
	采用实木松木料制作，内部为实木框架，壁厚30mm，耐用、结实不易变形，底部与地面连接处有胶缓冲垫，吸音，缓冲，不易摇晃
	4
	组
	
	
	
	

	
	16
	课桌椅（连排）
	座椅总高：930mm（±5mm），座高：450mm（±5mm），最小排距：900mm。

	地脚采用不小于1.8mm厚优质冷轧钢板，折弯、焊接成型，底脚底部、顶部选用4mm厚钢板。书架网采用0.9mm厚优质冷轧钢板经模具冲压冲孔。座板和靠板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，写字板采用环保刨花板PVC封边，选用双阻尼消音回复机构，回位准确无杂音。
	512
	位
	
	
	
	

	教学楼办公室
	17
	教师办公桌
	1400*700*760mm（±5mm之间）
	1、材质：主材采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，桌面板厚度为25mm，其他板材为16mm；抽屉底板采用4mm密度板。
2、基材纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、颜色：根据甲方需求配色；
	82
	张
	
	
	
	

	
	18
	办公椅
	常规
	采用优质颐达网布面料，防磨防污性好；颜色可选；功能：可锁定；可躺90°-140°，靠背任意角度锁定
	82
	张
	
	
	
	

	
	19
	资料柜
	900*400*1850mm
	1
材质：采用冷轧钢板材料喷塑处理，厚度0.6mm；
2、锁具：采用优质锁；
3、加工制造: 所有钣金件、机件加工后打磨无毛刺，无裂纹及伤痕。所有焊拉件焊接牢固、焊痕光滑、平整；
4、表面处理：所有板件均进行清洗、除油、防锈、磷化等处理；
5、外观质量：各组合件表面光滑、平整、没有尖角、凸起。色泽一致，无流挂起粒、皱皮、露底剥落现象。漆面均匀光亮，无划伤；
6、配件：优质五金配件，均为不锈钢或镀铬件，其技术要求均符合国家、行业相关标准。
	52
	组
	
	
	
	

	
	20
	会议桌
	6000*1800*760mm
	1、材质：主材E1级刨花板。采用浸渍饰面纸饰面。
2、基材纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；
3、颜色：根据甲方需求配色；
	5
	张
	
	
	
	

	
	21
	会议椅
	常规
	1、面材：优质西皮，皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强。
2、框架：橡胶木框架，带扶手、选用上等橡胶木及夹板，经过高温烘干、防虫、防腐等处理。卯榫结构，整张椅子不用五金配件连接，安全牢固；
3、海绵：45#高密度高回弹阻烯P.U发泡绵，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
	90
	张
	
	
	
	

	报告厅
	22
	报告厅连排座椅
	主要尺寸：宽550mm*高990mm*深710mm；中心距550mm；扶手宽80mm；座内宽480mm；扶手高620mm；座高440mm；全高990mm；整体深度710mm。
（所有规格尺寸±5mm）
	1.椅背    外板:采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于15mm。海绵:采用铝合金模具PU 发泡料进行高密度冷发泡定型，密度为45KG/M3。背内板:采用优质多层板经模具冷压成型，厚度为 8mm。                              2.椅座       座内框:采用优质冷轧钢板《厚度为 1.5mm)经模具冲压焊接组合成型，牢固耐用。座绵:采用铝合金模具，PU 发泡料进行高密度冷发泡定型密度为 60KG/M3。座外板:采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于15mm。                                             3.脚架     脚架:扶手框采用2.0MM厚的优质钢板制作，经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂等工序处理，表面光滑平展。下合金站脚高226m,宽60mm，壁厚6mm;脚板长375mm宽 60mm，厚25mm;站脚与地面固定螺丝孔直径为23mm，前后两个螺丝孔距为 310mm，上架连接孔距左右40mm前后孔距为 100mm,上架连接臂厚5.5mm确保椅子安全稳固的固定于地面，前后 2个固定安装孔与扶手在同-直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脑螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆优质2个 PP 塑胶螺丝盖防尘、安全、美观。  4.扶手面    采用进口橡木，经3底2面油漆工艺精制而成，厚度26mm。                                             5.写字板     内藏折桑式写字板结构，可收藏于扶手脚内。采用实心铁支撑，面板采用高密度中纤板,外冷压防火面板，四周PU封边。(长265x宽235厚15mm)。写字板整体可承受100公斤下压力。                                              6.回复装置    扭蓄与阻尼器慢回位)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音。                                   
                         
	800
	位
	
	
	
	

	
	23
	发言台
	700mm*500mm*1100mm
	1、整体做工精美，无毛刺，纹路细致，色泽均匀；
2、颜色：根据甲方要求配色
	1
	条
	
	
	
	

	
	24
	会议场会议桌
	2400*600*760mm
	1、颜色：胡桃色，根据甲方实际需求配色
2、工艺要求：台面光亮平整，油漆颜色均匀。贴皮纹理自然
	6
	条
	
	
	
	

	
	25
	会议桌座椅
	常规
	1、面材：优质西皮，皮面光泽度好，质感柔和，回弹力高，透气性强。
2、框架：橡胶木框架，带扶手、选用上等橡胶木及夹板，经过高温烘干、防虫、防腐等处理。卯榫结构，整张椅子不用五金配件连接，安全牢固；
3、海绵：45#高密度高回弹阻烯P.U发泡绵，软硬适中，回弹性强，坐感舒适。
	6
	张
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	





注：本表仅供参考可稍作调整，报价填写时规格型号及技术参加(品牌)需详细标注。
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