附件2：产品清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	实训管理系统
	1
	套
	1、 实验教学管理系统
1.实验项目库
对实验项目进行维护，可新增、导入、导出、删除实验项目；
新增实验项目时，可编辑项目的名称、编号、实验地点、人数等基础信息，设置所用试剂耗材的种类、用量，需要用到的仪器设备等信息。
2.课程库
对课程基础信息进行维护，可新增、导入、导出、删除实验课程；
可编辑课程的代码、名称、学分、总学时、实验学时、实验大纲、适用院系、开设的实验项目等信息。
3.排课管理
设置每学期的各个实验课程信息，可设置课程名称、所属学期、适用班级、主讲老师、下属实验项目等信息，当上课地点、教师或学生时间有冲突时，系统自动判断并给出提示；
对每个实验项目，可设置项目的上课地点、上课时间、实验员等信息；
对于容量有限的实验室，支持对选课班级进行分批，分别安排不同时间或不同地点进行实验。
4.课表查询
设置实验课程信息后，系统自动按学期、上课地点进行汇总，可查看每个上课地点的每周课程安排，可查看课程的上课地点、实践项目信息、主讲老师、适用班级等信息。
5.教学资源
老师可上传各个课程的课件、实验要求等教学资源，学生可在线查看和下载。
6.教学考核
可对接门禁，获取每个学生的打卡记录，自动与课程匹配，生成考勤记录，并自动识别早退、迟到、旷课等违规行为；
可查看学生上传的实验报告，进行打分和评价，可导出实验项目课的记录和分数。
7.学生课表
学生可查看自己的课程，查看到课程名称、项目名称、任课老师、上课地点、上课时间、教师评分、打卡记录等信息，可按日历形式图形化查看，上课后可在线提交附件形式的实验报告；
对于选修课可在线选课，选修课有取消、改期等变动时，能收到消息通知；
对于自己参与的课程，可查看教学资源，进行预览和下载。
8.统计分析
支持统计实验课程的实验项目数量、上课人数、学分、学时等数据，可按实验课程、实验室、任课老师分别统计。
二、实验室预约管理系统
主要功能：开放预约，预约历史，预约审核，预约查询，门禁控制，训练室管理
1.开放预约：根据训练室或训练内容搜索训练室的开放列表，通过手机端日历选择指定的日期进行预约。系统自动检测训练室的容量，对超出容量的预约进行自动拒绝。
2.预约历史：手机查看本人的预约记录，提交未审核的预约记录可取消预约。
3.预约审核：管理老师可查看所有训练室预约申请的情况，包括：容量、当前预约人数、预约日期、预约人员列表等。
4.预约查询：管理人员可通过日历视图、列表视图查看各个训练室的预约安排情况，通过日历视图可查询当日、本周、本月内的预约情况。通过表格视图可查询该房间的所有预约情况。
5.门禁控制：结合门禁控制器控制技能中心的所有房间的出入权限，主要包含开门记录、控制器管理、门管理、门禁权限管理、门禁用户管理。
6.训练室管理：针对开放式实训室的特点，支持学生自主预约及中心集中安排两种训练安排管理。中心管理人员根据预约情况及教学计划进行审批，安排房间、训练使用的相关设备、耗材。
7.训练室设置：根据训练室的功能设置，为每个训练室设置该训练室可以训练的技能项目，可设置多个，可根据实际调整添加或删除
8.训练室开放：设置各训练室的开放预约情况，可指定开放的时间段、容纳人数、以及可以预约训练的内容等，支持关闭训练室的预约服务。
三、资产管理系统
（一）资产管理
1.工作台
用于展示系统内资产概况、个人的代办事项、待审核事项、提醒消息等。
2.资产管理
2.1资产库
展示所有校内资产，可查看资产的详情和各类操作记录，进行资产的新增、修改、导入、导出、删除等操作。
2.2调拨
解决校内各单位之间进行的资产转移的业务。系统支持校内各单位间资产调拨的自动协同关系，审批业务流程、设备信息的查询、及相关调拨业务的查询。
2.3领用借用
对校内各单位的临时使用借调和归还的操作。
2.4维修管理
可记录维修全过程，用户可查看资产的维修状态，并实时跟踪维修进程。
2.5资产报废
支持对资产进行报废处理，可选择待报废的资产，登记报废原因、折旧成本、报废方式等。
2.6资产盘点
可实现新增盘点任务、更新盘点任务、查看盘点任务详细内容等。
2.7操作记录
资产的入库、领用、调拨、报废、盘点、维修等操作，系统会自动生成操作记录。
3.统计分析
对资产的分布、维修进行统计。
（二）耗材
主要功能：耗材申购 耗材入库，耗材出库，耗材资产盘点
1.1耗材管理：管理实训教学的耗材，包括各种一次性用品等。支持耗材的分类管理、耗材查询、耗材申购、领用管理、盘点。
1.2入库管理：提供耗材入库发布、耗材入库审核、入库记录查询等功能。
1.3出库管理：提供耗材出库发布、耗材出库审核、出库记录查询等功能。
1.4库存管理：提供库存记录和查询，统计等功能。
1.5统计分析：支持耗材使用率的统计、耗材使用量的分类统计，支持图表的展示，支持数据 Excel 导出。
四、实验室安全检查
主要功能：实验室基本信息，安全设备和消防设施，实验室仪器设备，化学品管理，操作规程和安全培训，安全检查和巡视，通知和提醒
实验室基本信息：
实验室名称： 实验室的具体名称或编号。
实验室负责人： 实验室主管的姓名和联系方式。
实验室位置： 实验室所在的具体位置。
实验室面积： 实验室的占地面积。
安全设备和消防设施：
灭火器： 各类灭火器的类型、数量和有效期。
排风设备： 实验室内的排风设备数量和工作状态。
安全出口： 安全出口的标识和通畅状况。
实验室仪器设备：
仪器名称： 实验室内使用的各种仪器的名称和型号。
仪器数量： 各类仪器的数量和状态。
仪器维护记录： 每台仪器的维护记录和维护人员。
化学品管理：
主要功能：危化品基本信息，危化品库存管理，安全操作规程，危化品采购管理，检查与审批
1.危化品基本信息：
品名： 危化品的通用名称。
化学名称： 危化品的具体化学名称。
CAS 号： 化学品的注册号。
危险性类别： 根据危险品分类标准划分的类别。
存储条件： 危化品的存储要求，包括温度、湿度等。
包装规格： 包装的容量、重量等信息。
2.危化品库存管理：
库存数量： 当前库存中的危化品数量。
存放位置： 每种危化品在库房中的具体存放位置。
入库日期： 危化品进入库存的日期。
过期日期： 危化品的有效期限。
最小库存量： 设置的触发重新订购的最小库存量。
3.安全操作规程：
使用方法： 危化品的正确使用方法和步骤。
应急处理程序： 发生事故时的紧急处理步骤。
防护措施： 使用危化品时应采取的个体防护措施。
4.危化品采购管理：
供应商信息： 提供危化品的供应商的基本信息。
采购日期： 购买危化品的具体日期。
购买数量： 危化品采购的数量。
采购单号： 与采购相关的唯一标识。
5.检查与审批：
检查日期： 对危化品库房和使用区域进行定期检查的日期。
检查人员： 进行检查的负责人员。
检查结果： 检查的结果，包括安全隐患和合规性。
化学品储存区域： 化学品存放的具体区域和容器。
化学品台账： 化学品的名称、数量、储存位置等信息。
危险废物处理： 危险废物的收集、储存和处理方法。
操作规程和安全培训：
实验室操作规程： 实验室内操作的具体规程和步骤。
安全培训记录： 实验室工作人员的安全培训记录。
安全检查和巡视：
检查时间： 定期对实验室进行安全检查的时间。
检查人员： 进行检查的专业人员和相关部门人员。
检查记录： 对实验室各项安全设施和操作的检查记录。
通知和提醒：
安全通知： 向实验室工作人员发送安全相关通知。
维护提醒： 针对设备和仪器的定期维护提醒。
五、安全教育与考试平台
1.安全教育网站
用于展示实验室安全知识的各种资料，可展示安全事故处理、废弃物处理、辐射安全、化学品安全、政策法规等安全资料。
2.题库管理
系统内置了5000多道实验室安全题库，包括化学化工、危化品管理、实验室基础安全、用电安全、生物医药等题型，并支持新增、编辑修改、删除、导入和导出，题库题目支持单选题、多选题、判断题，可标注参考答案及答案解析。
3.试卷管理
可编辑试卷的题目、类型、答题时长、合格分数、组卷方式等，组卷方式支持固定题和随机抽题，不同类型的题目可指定不同的分数。
4.考试管理
可新增、删除、启用、停用考试，选择试卷，指定参加考试的部门、人员或角色，可设置考试的最大考试次数、考试日期、考试时长等，可查看考生的考试结果，批量打印合格证书，不合格和缺考人员支持一键补考。
支持提前结束考试、修改考试结束时间，考试中支持添加考生，支持导入考生。
5.在线练习
可选择安全教育题库进行练习；可选择多种练习方式，顺序练习、随机练习、错题练习等；练习完毕，自动计算出做题正确率，并可查看练习记录以及试题解析。
6.模拟考试
用户可选择模拟考卷，自行开始模拟考试，考试完毕自动算出成绩，并可查看考试记录和试题解析。
7.正式考试
管理员创建考试后，考生会自动收到提醒消息。登录系统后进入考试，进行答题，考试完毕，自动算出成绩，并可查看试题答案和解析，考试合格的可打印合格证。
8.统计分析
可以按部门、考试场次来统计各种考试结果数据，包括应考人数、本次参考人数、合格人数、合格率、缺考率、平均分等数据。
六、实验室分类分级管理系统
实验室基本信息，实验室分类及数据统计，实验室安全等级，访问控制和权限
1.实验室基本信息：
实验室名称： 实验室的具体名称或编号。
实验室负责人： 实验室主管的姓名和联系方式。
实验室位置： 实验室所在的具体位置。
实验室面积： 实验室的占地面积。
2.实验室分类：
实验室类型： 化学实验室、生物实验室、物理实验室等。
实验室用途： 教学实验、科研实验、临床实验等。
实验室特点： 特殊实验室（放射实验室、生物安全实验室等）的特殊属性。
3.实验室安全等级：
安全等级： 高、中、低等不同安全等级。
安全设备要求： 不同安全等级实验室需要的安全设备和措施。
应急预案： 不同安全等级实验室的应急处理程序。
4.访问控制和权限：
访问控制系统： 控制实验室出入口的访问控制系统。
用户权限： 不同用户角色有不同的实验室访问权限。
访问记录： 记录实验室进出人员的详细信息。
七、数据上报管理系统
主要功能：数据上报对象，数据类型和指标，数据采集和整合，数据存储和备份，报表和统计
1.数据上报对象：
上报部门： 需要上报数据的具体学校部门，如行政部门、医务部门、教务部门等。
上报人员： 负责上报数据的具体人员信息。
上报周期： 规定的数据上报时间周期，例如每月、每季度等。
2.数据类型和指标：
上报数据类型： 不同部门上报的数据类型，如学生信息、综合数据统计等。
数据格式： 规定上报的数据格式，确保一致性和准确性。
3.数据采集和整合：
数据采集方式： 采用手动录入、自动采集等方式进行数据采集。
数据整合： 将不同部门的数据整合成综合报表，方便全校横向比较和纵向分析。
4.数据存储和备份：
数据存储： 将已上报和审核通过的数据进行存储，确保数据完整性。
定期备份： 对系统数据进行定期备份，以防止数据丢失。
5.报表和统计：
生成报表： 系统可以生成各类报表，如学科成绩报表等。
统计分析： 对上报数据进行统计分析，提供数据趋势和关键指标分析。
八主题功能、系统架构、平台角色和权限；
主要功能：实训项目，班级管理，课程管理，场地管理，学生管理，教师管理，通知公告，日程安排，信息大屏
1.功能模块：包含中心设置、课程管理、训练管理、物资耗材管理、门户管理、摄录管理、门禁控制、系统配置、软件集成等。
2.系统架构：实训管理平台基于 B/S 网络架构，支持手机、平板、电脑进行访问，客户端通过浏览器即可完成相关业务操作，手机端或平板可下载手机进行操作，可提供不限数量的用户同时在网络上使用该系统进行学习或考核
3.平台角色与功能权限
3.1管理员：分配用户角色与权限，维护系统的正常运行，录入用户的基本信息等
3.2教师：管理属于本权限范围的学生带教的工作，可上传教学课件等内容
3.3学生：按照学校或教师要求学习课程、在线考试、训练、评价等。
4.实训项目：实训项目模块致力于管理学生参与的实际项目。通过此模块，学校可以记录项目的基本信息，包括项目名称、描述、起止日期等。
5.班级管理：班级管理模块旨在有效组织和管理学生的班级信息。可以在此模块中创建班级、分配学生、指定班主任。
6.课程管理：课程管理模块是为了方便学校对各门课程的组织和监控。在此模块中管理课程信息，包括课程名称、授课教师。
7.场地管理：场地管理模块用于有效利用学校的各种场地资源。通过该模块，可以记录不同类型场地的基本信息，进行场地的预约和管理，确保场地资源的最优利用，同时提高运行的效率。
8.学生管理：学生管理模块帮助学校维护学生档案和信息。可以在此模块中记录学生的个人信息等，提供一个全面的学生信息管理系统。
9.教师管理：教师管理模块用于管理学校的教职工信息。在此模块中记录教师的基本信息等。
10.通知公告：通知公告模块提供了一个有效的信息发布平台。可以通过此模块发布重要通知、公告；确保信息的及时传达和有效沟通。
11.日程安排：日程安排模块用于组织和安排学校内外的各类事件和活动。
12.信息大屏：信息大屏模块提供了一个动态展示学校重要信息的平台。通过此模块，学校可以将通知、实时数据、公告等内容以大屏形式展示，使信息更加直观、生动，方便师生获取重要信息。

	2
	OSCE 考核模块
	1
	套
	主要功能：角色基本信息管理（考官/考生/SP病人），考站基础信息管理，考站资产管理，考试安排管理（排站/分配学生/安排导出），考试成绩分析
1、考核内容管理：管理OSCE考核需要用到的考题，可进行添加、删除、修改，可通过Excel导入。可自由灵活的设置考核项目，并且设置考核项目中所有指标，包括指标的内容、解析、参考问题、分值、分类。自定义的设置可满足各类技能考核及答辩的考核内容需要。能够导入多种格式评分表。
1）系统自带实践技能考题，覆盖临床技能竞赛、院校技能考试、执业医师和执业助理医师考试，包含完整的案例和评分表。
2、SP剧本管理：管理SP剧本，可进行添加、删除、修改。
3、SP人员管理：管理SP人员信息，可添加、编辑参与OSCE考核的SP人员信息。
4、考核设置：：对设置的考核进行考试安排，安排考生、考官、考题、分配SP，发布考试。在考核前进行OSCE考核设置，设置考核名称、考站以及相应考站的考题、考核方式、考程间隔等信息。可安排一场或多场次考试可设置考试名称，并可设置考站列队等待人数。
5、考站设置：可以添加考区名称，当考场不在同一栋楼或者同一层时，需要同时开考2个或多个考区时，可随意设置考区。考区之间可以存在顺序或者乱序。
6、考场设置：可以在一个考区中设置多个考场，每场的排考方式可以不一样，可以让轮循式和列队时在同一考场中。
7、分组设置：可以在同一考场中设置不同分组，做到平行考站和分组考站的设置，每组考站的题目可以一样也可以不一样。
8、考题设置：可以添加多个考题，并可以进行抽题设置，可以设置单一考题对应多个评分表。如本考题设计SP，需要能直接在该考题后直接添加SP剧本和对应的评分表。
9、摄像头设置：考站可以对应摄像头进行直接绑定，并可以通过中控从数据流切换成视频流。
10、场次设置：可设置多场考试，并且每场考试可指定对应考生。
11、集中签到处：可以通过考生的身份证进行验证并由语音提示。
12、侯考区：考生到达指定侯考区后，需要进行人脸识别/密码签到扫描，扫描后，考生直接进入系统的考生池，侯考区的排考显示，只显示顺序签到的前3位考生（可通过后台设置等待考生的数量），后续考生则默认进入考生池。当第一考生进入考站后，系统自动从考生池抽出补位的第3位考生。并且有语音提示考生进入考站。
13、站外显示：站外显示屏，显示当前考生姓名，考核信息和后续考生
14、站内显示：站内显示屏，显示当前考生的信息，并有语音提示考生，开启考试。
15、考官登陆：考官登陆后，如没有考生进行考试，需要有考官等待界面，并可以查看考生列队、考题查看和修改评分的按钮。当没有站内显示屏时，考官通过等待界面需要有开启考试的按钮进行考试的启动。
16、考官评分：考官进入评分界面后，需要自动推送第一题干，显示当前考生的信息和评分表，考生姓名和考核倒计时，并在考试结束3分钟和1分钟的时候有语音提示。针对题干的每一条评分表需要额能支持对扣分项的文字描述填写。
17、SP评分：SP登陆端，当进入评分界面后，可以还原纸质评分表。
18、分析统计：考试结束后，学生所有成绩在服务器端自动汇总完毕，管理员可以打印出学生的成绩单，直接发给学生。考试后，教师可以对学生的成绩进行统计分析工作，单站平均分、多站平均分、班级场次平均分、学生成绩折线图、班级场次成绩分布图，多站成绩柱状图、多站成绩雷达图，多段阶饼状图等
19.1 查看学员得分情况，可分为总体预览、考生统计、分站统计
19.2 总体预览：整体考核的角度统计出考生的总体考试情况及个分数段所占人员比例
19.3 按照场次分析：统一查看该场次的所有考生分。
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	理论考试模块
	1
	套
	主要功能：题库管理，模拟理论考试练习，正式理论考试安排，考试进度管理；
1.理论题库管理：包括执业资格所有试卷试题，包括章节练习；并支持导入题库试题，录入试题。
2.试卷管理：包括模拟真题以及历年真题，并可创建考试
3.模拟考试：可自定义创建考试时间、考试试卷，自动查卷
4.学习报表：可查看学生考试成绩，学生排名，答卷情况。
5.基础数据管理：基础信息管理、用户管理（超级管理员、教师账号），班级管理，场地管理等基础数据管理。 
6.库管理、试卷管理、班级管理、模拟考试、学习报表、系统设置及自组卷功能。                                                                                                                                                                                                    
学生端：
1.模拟考试：根据老师布置考试时间，可在学生端进行模拟考试
2.个人成绩：可查看答题总数，答题正确总数，答案错误总数，正确率等。
3.考试成绩：可看查每次考试分数，班级排名，答对数量，答错数量，以及考试答案解析。                                                                                          
4.模拟考试、个人成绩、考试成绩
7.小程序
8.个人中心：主要是个人信息的设置维护及密码修改，通知信息的快捷查询
9.预约申请：实现个人自主预约
10.教学活动：查询技能中心统一安排的教学活动，评价教学活动
11.考勤：实现培训活动的签到签退功能
12.自我学习：在线学习技能、病案相关视频、文档资料等
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	微课学习模块
	1
	套
	主要功能：微课学习，素材管理，学习进度管理
1.微课智能化教学
教师端：
1.1素材管理：
包括上传并管理素材库所有素材内容，可以上传ppt，pdf，word，图片，视频等。   
1.2视频可以自定义分段，学生可以按照个人学习需求来观看相应的视频段。                                                                                                                                                                                                    
学生端：
1.观看素材，进行自主学习
2.记录学习进度
3.可以对学习素材进行点评，学生们能看到大家的评论
4.个人基础信息管理

	5
	录像机 16 路 8 盘位
	2
	台
	1.视频接入路数：16
2.网络输入带宽：≥160Mbps
3.网络输出带宽：≥160Mps
4.录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
5.HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60Hz
6.CVBS输出：不支持
7.预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面
8.视频解码格式：H.265;H.264;Smart264;Smart265
9.解码能力：不低于8*1080P
10.同步回放：16

	6
	服务器
	3
	台
	1.内存：≥128G
2.显卡：不低于集显Aspeed@AST2500
3.硬盘：不低于16T 3.5英寸 SATA 7200转 企业盘
4.尺寸：615mm*447mm*176mm±10mm

	7
	全彩摄像头 360 度旋转
	18
	台
	1.传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS
2.最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
3.背光补偿：支持
4.宽动态：数字宽动态
5.强光抑制：支持
6.3D降噪:支持
7.图像设置:饱和度，亮度，对比度，锐度
8.通用功能:镜像;密码保护;水印技术
9.焦距:固定焦距
10.视场角:2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3°
4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3°
11.最大光圈数:F1.6
12.白光照射距离:最远可达30 m
13.红外照射距离:最远可达30 m
14.防补光过曝:支持
15.波长范围:红外850 nm安装方式:出厂默认吸顶装，可按实际应用环境选择壁装、吊装和嵌入式安装

	8
	硬盘
	16
	台
	1.接口：SATA接口
2.转速：≥7200rpm
3.缓存：≥256MB
4.硬盘尺寸：3.5英寸
5.硬盘类型：监控级硬盘

	9
	超五类网线网线
	10
	箱
	1.性能等级：超五类网线
2.屏蔽类型：非屏蔽
3.外被性能：阻燃pvc
4.类型：工程网线
5.硬盘类型：监控级硬盘

	10
	电子门禁磁力锁
	181
	套
	1.门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
2.开门方式：断电开门
3.承受拉力：260kg ± 15%
4.门的数量：单门
5.防水：室内使用，不防水
6.安装方式:支架安装，吊装
7.开门角度:90°
8.门磁信号:不支持

	11
	POE 交换机 24 口千兆
	15
	台
	1.散热方式：风扇散热
2.上行端口速率：千兆
3.套装：单品
4.端口类型：电口&光口
5.规格：19英寸（标准机架）
6.端口数量：24口
7.云管理交换机：支持云管理
8.下行端口速率：千兆

	12
	超六类网线网线
	20
	箱
	1.夜视类型：无夜视类型
2.存储编码：无存储编码
3.供网方式：网线
4.防水等级：无防水等级

	13
	机柜
	6
	台
	1.尺寸：600*600*2055mm±10mm
2.颜色：黑色
3.容量：≥42U
4.配置：不低于8位10APDU插排一个，固定板3块，风扇部件一组，4个2寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，内六角扳手一个

	14
	机柜
	6
	台
	1.尺寸：600*450*368mm±10mm
2.颜色：黑色
3.容量：≥6U
4.配置：M6方螺母钉10套，内六角扳手一个，钥匙2把

	15
	机柜插排 3 米
	12
	个
	1.尺寸：485*45*45mm±10mm
2.颜色：深灰色
3.孔位：7个10A组合孔+1个16A三孔
4.额定电压：250V
5.最大功率：≥4000W
6.最大电流：≥16A

	16
	43 英寸显示器
	27
	台
	1.背光类型：LED背光
2.屏幕尺寸：42.5 inch
3.像素间距：0.49（H）mm*0.49（V）mm
4.最佳工作分辨率：≥1920*1080 @60Hz
5.接口：不少于HDMI*1，VGA*1，音频输入*1，RS232*1
6.尺寸：968.18mm*562.99mm*76.8mm±5mm

	17
	HDMI 高清线
	27
	卷
	1.接头：镀金
2.屏蔽：铝箔屏蔽
3.线芯：铜芯
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	门口信息屏
	193
	台
	液晶尺寸 ≥21.5"
显示面积 475mm(H)×267mm(V)±5mm
显示模式 16:9
液晶类型 TFT-LCD
分辨率   ≥1366×768
显示色彩 ≥16.7M 
亮度(nits) ≥300cd/㎡
对比度     3000:1
视角       170°/170°
响应时间 ≤8ms
输入接口 SD卡插槽，选配HDMI、VGA等
电源         AC100V～240V，50/60Hz
喇叭         5W立体声*2只
功耗         ≤120W
菜单语言 English   Chinese；(需多种语言可选）
外壳        强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰
外形尺寸 521.5mm×316mm×44.3mm±3mm
安装方式 壁挂 
功能特点
1.播放内容包括网页、视频，图片、音频、文字、时间、日期、天气信息以及新闻等元素
2.屏幕任意分区，可同时实现2个视频+N个图片+N个Logo+N个字幕+N个时间+N个天气+N个网页
3.强大的互动查询编辑功能，支持区域内图片滑动切换、点动切换，区域跳转
4.可自由设置播放任务，按天、星期、月份等模式自动循环播放
5.可以本地播放、远程播放、循环播放、定时播放、自动内容更新、自动开关机等后台操作控制
6.网络信息发布功能，包括素材管理、模板设计、节目预览、终端分组、节目上传/播放、播放统计、报警、权限管理等
7.U盘/SD卡/CF卡插卡播放；
8.支持MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-４、MP3、JPG、AVI等文件格式；
9.支持USB更新功能；USB播放功能，支持U盘拷贝；
10.支持周、天定时模式，24小时循环，可设定开和关时间；
标配 支持安卓系统，支持网络信息发布
包含出门开关，发卡器，读头，限位器，控制器，电源箱及管理系统等；支持IC/ID卡，支持身份证，支持按键等方式进出；支持后期对接技能中心管理系统，能通过管理系统控制门禁；支持后期对接模拟医学大数据分析系统，能通过模拟医学大数据分析获取实时数据。

	19
	智能办公本
	2
	台
	用于记录考官专家发言
配置不低于：10.65英寸柔性电子墨水视网膜屏，1920*2560，300PPI,八核处理器 4GB，128GB，WIFI+蓝牙5.0 4G全网通，500万像素扫描摄像头
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	生命周期科普教育片
	1
	套
	记录上饶的人文历史，体现人的生命周期全阶段，从新生命从受精开始到死亡的人生过程，介绍人生9个阶段中的快乐和责任（家庭责任和社会责任），同时也通过科普片了解了人类一生的过程。科普片引导学生正确的三观：人生观是由世界观决定的。人生观是一定社会或阶级的意识形态，是一定社会历史条件和社会关系的产物。人生观的形成是在人们实际生活过程中逐步产生和发展起来的，受人们世界观的制约。不同社会或阶级的人们有着不同的人生观。世界观、人生观和价值观三者是统一的，有什么样的世界观就有什么样的人生观，有什么样的人生观就有什么样的价值观。引导学生了解不同人生阶段有着不同的使命和责任和生活的乐趣。当今社会孩子普遍因为家庭宠爱而心里承受能力差，希望通过这个科普片能引导孩子正确的三观，不仅了解人生的周期，同时也建立自己的正确人生路。科普片通过介绍人类不同周期的同时，也会融入每个阶段的心里变化和三观的变化等，不同时期的各种责任和乐趣等，片尾，在临终关怀下走向生命的尽头，回忆一生，有意义的一生，不虚此生。
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	生命周期 VR 系统（配置 9 个 55 寸显示器+9 套 VR 眼镜+9 套定制柱）
	1
	套
	设备性能及技术参数
1 该系统含有人生9大阶段，包含受精卵、孕运期、婴儿期、幼儿期、儿童期、青春期、中年期、老年期、死亡。
每个阶段可根据顺序浏览，也可由用户自由切换。每个阶段为一套独立的演绎场景，以符合科普教学的场景风格。
2 受精卵阶段：
演示精子和卵子受精过程。包含高精度精子动态模型（数量若干）、高精度卵子动态模型。生理过程演绎动画、科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
受精卵期包含精子获能、顶体反应、透明带反应，三段科普内容。用户可根据顺序体验或自由切换。
①精子获能：精子离开精液，在女性生殖道内寻找卵子，顶体表面糖蛋白被生殖道分泌物中淀粉酶降解。
②顶体反应：精子头部顶体外膜破裂，释放出顶体酶，溶解卵子外围的放射冠和透明带。
③透明带反应：卵子表面与精子的头部接触，同时卵子内皮质颗粒释放的溶酶体酶改变透明带结构，阻止其他精子进入卵子内。
3 坯胎期阶段：
演示胚胎发育过程。包含高精度受精卵模型、高精度子宫内环境与胚胎相关模型、胎儿4周、8周、12周动态模型。对应生理过程演绎动画、科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
坯胎期阶段包含受精阶段、着床阶段、胚胎生长、初具人形、生殖形成。五段科普内容。用户可根据顺序体验或自由切换。
①受精阶段：卵子是位于人体输卵管的壶腹部，并且在此部位形成受精后形成受精卵，同时进行细胞的分裂，沿着输卵管向子宫的方向游走，往往会在受精后的2~3天之后到达女性的子宫。
②着床阶段：在怀孕一周左右时间，胚胎着床工作完成，并且在着床位置开始发育。
③胚胎生长：此阶段一般为怀孕4周左右，通过彩超可发现胚盘与胎心等，此阶段非常重要，要及时监测胚胎的生长发育是否符合正常标准，是否及时形成了胎心，胎芽等。
④初具人形：怀孕8周左右，胚胎开始分裂成人形状，经彩超检查会发现胚胎头部特别大，可占整个胚胎的一半大小，仔细观察可发现胎儿的口，鼻，眼，手，手指，脚等。
⑤生殖形成：怀孕12周左右，胚胎就已经生长为胎儿，可发现外生殖器官可分辨胎儿的性别，胎儿四肢在此阶段内可自由活动。
4 婴儿期阶段：
演示婴儿运动发展过程。包含婴儿期人体模型、婴儿头部运动生理动画、婴儿坐立运动生理动画、婴儿爬行运动科普动画、婴儿站立科普动画、婴儿行走科普动画。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
婴儿期主要讲解运动发展过程科普动画，包含婴儿逐渐学会控制头部、坐立、爬行、站立和行走，五个阶段的3D动态演绎场景。
5 幼儿期阶段：
演示幼儿运动技能发展过程。包含幼儿期人体模型、幼儿跑步科普原理动画、幼儿跳跃科普原理动画、幼儿复杂运动（如踢球）动画。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
幼儿期包含运动技能发展，儿学会更复杂的运动技能，如跑步、跳跃、踢球等复杂运动的过程发展原理。
6 儿童期阶段：
演示儿童心智成长过程。包含儿童期人体模型、儿童学习受教育过程演示动画。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
儿童期包含学习和教育、儿童开始接受正规教育，学习知识、技能和价值观。
7 青春期阶段：
演示青春期身体发育过程。包含青春人体模型（男性、女性）、青春期身体发育过程动画（男性、女性）。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
青春期阶段包含性成熟和身体发育、性成熟和生殖能力发展的两段科普内容。
①性成熟：伴随着性征的出现和生理变化。
②身体发育：身体经历快速的生长和发育，包括骨骼、肌肉、内脏等器官的发育和成熟。
8 中间期阶段：
演示中间期阶段身体变化过程。包含中间期人体模型、代谢率下降原理动画、肌肉力量减退原理动画。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
包含中间期出现的身体技能和生理状态的变化和健康问题，如代谢率下降、肌肉力量减退等。
9 老年期阶段：
演示老年期阶段身体变化过程。包含老年期人体模型、身体机能衰退过程动画、多种慢性疾病简介。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
老年期是身体功能逐渐衰退的阶段，伴随着慢性疾病的增加和身体机能的下降。
10 死亡阶段：
演示死亡时身体变化过程。包含死亡人体模型、生命体征减弱至停止过程动画、心脏模型、心脏停止跳动生理过程动画、呼吸停止生理动画、血压下降生理动画、体温下降生理动画、器官衰竭生理过程动画。科普内容讲解与配音、沉浸式交互场景再现。用户可点击场景中的按钮沉浸式体验科普过程。

科普演示内容：
死亡包含生命体征的停止、细胞和器官功能衰竭。两段科普内容。
①生命体征的停止：在临近死亡和死亡时，人体的生命体征会逐渐减弱至停止。这包括心脏停跳、呼吸停止以及血压和体温的下降。
②细胞和器官功能衰竭：死亡过程中，细胞和器官的功能逐渐衰竭。这可能涉及到各个系统，如呼吸系统、循环系统和消化系统等。
功能
11 程序默认进入第一个展示阶段，虚拟环境中显示展示区域，区域中央空间中显示动态3d模型，用户点击交互按钮观看实时渲染动画，同时配以语音和文字讲解医学知识内容。过程中，用户可任意角度和位置自由查看动态过程。完毕后可再次通过交互按钮重复观看。
12 用户通过点击切换按钮进入下一个生命演示阶段。用户也可通过按钮组切换到包括上一个生命演示阶段在内的任意阶段。
13 系统默认展示该生命阶段的动态模型，用户点击交互按钮进入医学知识动画演义过程。
14 软件可以视野重置，空间位置跳跃。
15 3D实时渲染模型动画播放功能。
16 演示场景还原
17 生命进程阶段切换（顺序切换、自由切换）
18 VR虚拟场景与动画过程实现底层技术
19 VR虚拟交互操作与硬件设备适配技术
硬件参数VR设备
20 最大瞳距调节范围：≥72mm
21 最小瞳距调节范围：≥58mm
22 连接方式：Wi-Fi
23 双眼分辨率：≥4320x2160
24 电池为内置电池
25 机身长度：399mm±5mm
26 屏幕精细度：≥1200ppi
27 刷新率：≥90Hz
28 屏幕材质：LCD
29 CPU核心数：≥8
30 CPU频率：≥2.84GHz
31 视场角：105°
32 运行内存：≥8GB
33 机身存储：≥512GB
硬件参数PC主机
34 DDR4(≥16G)
35 核心数：≥十核
36 CPU型号：不低于i5-13400F
37 CPU频率：≥2.50 GHz
38 CPU频率：≥2.50 GHz
39 CPU最大睿频频率：≥4.60 GHz
40 CPU线程：≥16线程
41 显卡型号：不低于4060TI
42 显存容量：≥8G
43 分辨率：≥1920*1080
44 屏幕尺寸：≥27英寸
45 产品尺寸 长370mm±5mm；宽170mm±5mm；高278.2mm±5mm
46 芯片组 不低于B760
47 网卡 ≥1000Mbps以太网卡
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	风冷调温除湿机
	2
	台
	制冷量 ≥80kw
除湿量 ≥50kg/h
制热量 ≥40KW
额定电压 380V～50Hz
最大功率 ≥75kw
噪音 ≤63db
湿度可调范围 RH10—90%
温度调范围 18-30℃
适用温度 5-30℃
制冷剂 R22
风机 离心风机
热交换器 铜管套铝翅片
出风方式 前进前出
排水方式 软管直排
除霜方式 自动
控制方式 全触摸液晶显示
定时开关 有
故障 故障自查显示
压缩机保护 三分钟延时保护
颜色 黑色
净化等级 初效
防水等级 ≥IPX04

	23
	降温除湿机
	2
	台
	制冷量 ≥30kw
除湿量 ≥20kg/h
额定电压 380V～50Hz
最大功率 ≥13kw
噪音 ＜63db
湿度可调范围 RH10—90%
温度调范围 18-30℃
适用温度 5-30℃
制冷剂 R22
风机 离心风机
热交换器 铜管套铝翅片
出风方式 前进前出
排水方式 软管直排
除霜方式 自动
控制方式 全触摸液晶显示
定时开关 有
故障 故障自查显示
压缩机保护 三分钟延时保护
颜色 黑色
净化等级 初效
防水等级 ≥IPX04

	24
	时光隧道灯光音响系统
	1
	套
	1.实训室强弱电布置与灯光展示（满足日常实训教学的使用，及智能灯光的展示，灯光可实现一键开关）
2.灯具展示形式不少于4种：LED长条灯≥8个、筒灯≥10个、灯带≥20m、射灯≥8个。（根据现场实际情况定制）
3、音响系统1套

	25
	LED大屏
	1
	台
	1.点间距≤1.56mm，像素密度≥409600点/平方；
2.屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米；
3.整屏分辨率:宽≥2304点，高≥1296点；
4.视角:≥175°；
5.水平/垂直相对偏差：≤1%；
6.峰值功耗：≤480 W/㎡；
7.白平衡亮度：≥ 600cd/㎡,亮度0-256 级可调；
8.视角：≥175°；
9.平整度：≤0.01mm；
10.亮度均匀性：≥99%；
11.像素失控率：Pz≤1x10-6，无连续失控点；
12.色温：1000K－28000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值；
13.色温误差：色温误差值≤100K；
14.换帧频率：50Hz&60Hz，支持120Hz等3D显示技术；
15.最高对比度：10000：1；
16.灰度等级：16-18bit；
17.色域覆盖率：≥120%NTSC,支持DCI-P3色域要求；
18.刷新频率：≥3840Hz；
19.外壳防护等级：≥IP6X ；
20.平均无故障时间（MTBF）：≥100000小时；
21.光生物安全及蓝光危害评估：LED显示屏符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性技术标准，符合光生物安全及蓝光危害检测标准要求(豁免级)，对人体无伤害；
22.模块表面处理：采用电喷技术，屏体正面为亚黑处理，可有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光≤1.5%；显示屏对比度高，屏幕表面采用无塑胶类结构件，屏体表面均匀，观看视角大，观看效果好，PCB及灯管散热良好；
23.亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持手动、自动、程控(0~100%可调)，支持无级调节；
24.软件功能：LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理，具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命，具有电源温度控制系统，控制电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效，具备素材显示、网络流媒体显示、网路抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持、日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制、屏蔽用户操作错误、调整边缘亮暗线调节功能；
25.信号加密传输功能：保证显示屏信息传输的安全性，LED 显示屏具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能,防止网络恶意入侵；
26.通讯安全：通讯接口点点连接，双向一对一设备校验身份鉴别，无组网设计，采用国家密码管理局审批的密码算法对建立的链路进行安全的加密，采用我国自主SM系列密码算法加密传输，拒绝RSA、AES等国际通用算法和MD5、SHA-1、RC4等不安全密码算法接入；
27.支持LED面焊盘部局部损坏时，剪切与焊盘部对应的FPC通用线路板替换,通过底部多点焊盘实现电连接，对损坏的模块局部进行修复；
28.将不同亮度、波长等级LED混乱装贴到模块上，避免LED光学参数等级高低集中，解决亮色度一致性问题；
29、平均无故障时间（MTBF 值）：≥100,000 小时
30、保护技术：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能
31、光生物安全：皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测
32、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测

	26
	石膏板天花吊顶
	423.90 
	m²
	石膏板造形吊顶（双层0.95MM)

	27
	石膏板天花吊顶
	423.90 
	m²
	白色乳胶漆

	28
	时光隧道吊顶
	420.00 
	m²
	造型吊顶（铝合板）

	29
	地砖
	787.20 
	m²
	600mm*600mm

	30
	黑色踢脚线
	207.60 
	m
	定制10*10mm黑色不锈钢踢脚线

	31
	钢架龙骨工程
	314.30 
	m²
	40*40镀锌方管焊接龙骨+阻燃板

	32
	轻钢龙骨隔墙
	314.30 
	m²
	轻钢龙骨+双层石膏板

	33
	墙面基层施工
	314.30 
	m²
	3遍腻子基层

	34
	墙面饰面施工
	314.30 
	m²
	纤维板2mm

	35
	装饰门
	1.00 
	樘
	定制木质乳胶漆饰面暗
1500mm*2100mm含五金件

	36
	出入口门
	2.00 
	樘
	电动轨道双扇玻璃移门  3600mm*2300mm

	37
	
	2.00 
	樘
	定制双开木门

	38
	软管及辅材
	1.00 
	项
	软管、接头、锁帽、吊筋、编疏等

	39
	辅材及其他
	1.00 
	项
	开槽、打孔、墙面封堵、打标签、调试
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