
货物需求

基本情况

建成上饶卫生学校基于云服务模式的网络阅卷、学业分析诊断，采集学校期中、期末以及学校月考等纸笔考试的详细的成绩数据，促进教育信息化管理水平提升。
（1）网络阅卷：
基于互联网云端部署，教育局、学校不需要建设服务器，采用云存储和云计算架构，并发用户不限。校内人人皆可使用。无需定位点设计，支持多种答题卡模板。提供设计答题卡的word插件。短信提醒教师阅卷。上网即可阅卷，没有地点限制。客观题自动出分，主观题批阅便捷。阅卷痕迹留存，教师学生都可查阅。支持单评、双评及多评模式。阅卷进度随时可见，任务分配灵活调整。
（2）学业分析诊断：
成绩分析即时生成。学校分析＋学生个体分析。考试数据可多次累计，动态跟踪变化。

货物需求一览表

	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	网络阅卷系统
	1
	套

	2
	学业分析诊断系统
	1
	套

	3
	高速扫描仪
	1
	套

	4
	条码打印机
	1
	套


网络阅卷

	序号
	模块
	功能
	功能描述

	1
	基础信息管理
	 学校信息管理
	对学校的基础信息进行统一管理，开展学业分析提供基础数据支撑。

	
	
	学生信息管理
	对学生信息进行录入和管理。支持Excel模板批量导入，支持可分年级导入，支持人工校验和修改。学生信息包括姓名、学号、学籍号、入学年、学部以及家长信息。

	
	
	教师信息管理
	对教师信息进行录入和管理。支持Excel模板批量导入，支持人工校验和修改。教师信息包括姓名、角色、年级、所教班级、所教学科、联系方式等信息。

	2
	组织考试
	创建考试
	考试管理员通过创建考试发起考试活动。系统支持至少以下考试组织模式，包括：
1) 月考/周考模式：实现年级范围内组织的月考/周考模式，实现年级内编制试场或默认所在班级即为试场的考试阅卷形式；
2) 教师模式：即在权限范围内的教师可自行组织考试，系统权限开放给所有老师，老师可自行组织考试，完成整改阅卷流程。

	
	
	角色分配与管理
	考试管理员创建考试之后，可以对创建的考试进行管理员，考试扫描员、各学科负责老师、阅卷教师的的权限设置与调整，同一个用户可支持多角色的权限控制。

	
	
	制作答题卡
	系统提供答题卡基础模板用于快速便捷的制作答题卡。系统支持AB卷、附加题、选做题等答题卡；支持常用条形码、考生填涂考号、二维码考号的学生信息自动识别；支持黑色、红色颜色的答题卡，也支持不同厚度和长度的答题卡，同时支持题卡合一和题卡分离的应用模式。

	3
	网络

阅卷
	▲阅卷方式
	客观题采用系统自动阅卷，主观题支持“先阅后扫”、“先扫后阅”两种阅卷方式。

	
	
	答题卡扫描（扫描员）
	线下考试完成后，由管理员或者扫描员将所有答题卡进行扫描和上传，扫描员可将扫描图像扫描完成即可，扫描中即同时上传至服务器，系统内支持跨网段的试卷数据直接存储。软件可支持：
1) 支持识别OCR/ BarCode（条码）识别模式；
2) 支持市面主流品牌扫描仪；
3) 支持单面、双面以及单页、多页扫描；
4) 混合扫描、左右颠倒扫描可顺利通过；
5) 自动纠斜、纠偏、去黑边、图像旋转等图像处理功能；
6) 可对扫描量、扫描情况进行监控；
7) 支持边扫描时，出现异常试卷边处理；
8) 支持边阅边扫功能；
9) 在答卷扫描过程中同步完成考生考号及客观题涂点识别自动判分，无需进行二次操作，支持人工校验，支持单选、多选客观题自动评卷；
10) 支持A3、A4、B3、B4及多种规则常见的答卷尺寸扫描识别；
11) 对异常试卷的处理，当出现试卷页码漏印、试卷印刷有倾斜、客观题涂点印刷不完整、试卷有小幅褶皱等情况时，扫描识别可正常进行；
12) 支持对考生答卷的批注、对勾，错，半对、输入文字、标记、浏览、擦除、扩展题块小范围等功能；
13) 图像存储: 答卷通过扫描设备生成图像文件（文件形式可为：切分图、整图、数据库文件）；
14) 所生成的文件和数据库可以直接使用网上评卷系统进行评阅；
15) 图像加密，在阅卷过程中阅卷教师看不到考生信息，增加保密性和公平性；
16) 扫描过程同步完成对客观题自动判分，出成绩；
17) 可按考场、班级、学校单位进行扫描，准确核对扫描数量，确保准确；
18) 扫描的同时可完成数据正确性和一致性的检查；
19) 缺考及异常处理可同时进行，保证答卷扫描的准确性；
20) 扫描后的图像可快速、安全、稳定的传至指定的介质上，传输过程无人干预，遇到错误可提供相关报警信息；
21) 答题卡扫描后的图像进行数据电子化永久保存，保存管理更安全、方便。

	
	
	阅卷管理（考试管理员）
	设置试卷结构
	设置试卷包含的客观题、主观题的标准分和给分点。主观题能设置每大题的满分和各得分点的分值，以及分配学科阅卷老师，以及产生仲裁的误差分值，主观题支持单评，多评，双评；客观题支持多选和设置匹配原则。

	
	
	
	答题卡结构化处理
	对扫描的空白答题卡进行结构化设置，包括答题卡的选择定位区、考号区、客观题区、其他标记（AB卷、缺考）等区域的结构化设置。

	
	
	
	框选主观题
	根据阅卷的要求，从空白答题卡中框选出每个阅卷题块的范围，框选范围为老师阅卷时查看的内容。

	
	
	
	设置标准答案
	分别设置客观题与主观题答案。

	
	
	
	分配阅卷任务
	可将本次阅卷教师从基础平台中导入，同时根据评卷的要求进行设置单评，双评，多评，以及分配方式支持效率优先和定量分配。

	
	
	
	阅卷监控和进度
	学校管理员或学科负责人可以统一发布阅卷指令，可设置立刻阅卷和设置某个阅卷时间，阅卷开始后可及时掌握各阅卷组和所有阅卷教师的进度和动态信息。
学校管理员或学科负责人可及时把握动态每一道大题的阅卷进度和仲裁量。
在阅卷过程中，学科负责人可对阅卷教师进行调度，如有些组已经完成任务，可以抽调阅卷教师到其他题块评阅。
在阅卷过程中，可以查看到每个老师的阅卷情况，包括平均分，平均用时，标准分，所阅卷的所有试卷，同时发现疑问时，可以打回重阅。
可针对某个学生试卷进行抽查阅卷的老师，便于学生质疑成绩时查看学生试卷评阅的老师和分数。

	
	
	
	▲试卷仲裁
	学科负责人可以参与任一组的试卷仲裁工作，支持对任意科目、任意题目，按任意比例进行单评、双评或多评设置，并具有一致性检查功能；

	
	
	
	试卷查阅
	学科负责人可查阅考生的答题卡全卷。

	
	
	
	成绩统计
	1) 有统一的成绩导出界面，能设置相应的参数导出相关的成绩报表。
2) 所有参考学生单科及总分（包含单科）的成绩册。可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出所有学生的单科成绩，单科与总分合并成绩excel表。
3) 全校学生单科及总分（包含单科）的成绩。可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出全校所有学生的单科成绩，单科与总分合并成绩册excel表。
4) 学生成绩条：可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出全校所有学生的单科各得分点得分与总分合并成绩excel表，能得出学生的成绩条。
5) 学生成绩统计：可进行各学科满分，优秀分，及格分的设置，导出总分的优秀率、及格率、标准率和各学科优秀率、及格率、标准差，并可导出excel表。
6) 可进行自定义设计各种表格，并导出excel表。
7) 可按比例划档并进行统计，统计比例即可按高分至低分段，也可按低分至高分。

	
	
	教师阅卷
	1) 可按得分点输入分数；
2) 可设置单份阅卷自动提交，也可设置一次领取多份试卷进行阅卷；
3) 教师可查阅已评阅的前N份的试卷；
4) 赋分可以直接输入成绩，也可以通过鼠标选择赋分档赋分。
▲5) 阅卷过程中如果出现图片模糊、错误、歪斜等情况，可以标记为“疑难卷”交由学科负责人来处理。
▲6) 对于答题优秀的试卷，可以标记为“优秀答案”，方便学生查看。
7) 可以查看试题的原卷和试题的标准答案。


学业分析诊断
	5
	教师讲评
	教师讲评
	试卷讲评整体分析，应包括班级平均分、年级平均分、班级最高分、年级最高分、班级及格率、年级及格率等信息
	学科教师

	
	
	
	小题得分率对比，可支持用颜色直观展示每道题的得分率水平
	

	
	
	
	▲每道题学生答题情况统计，客观题可具体到每个选项的答题统计情况
	

	5
	学生个体分析
	学生个体分析
	1）查看成绩、学生原始答卷（包含阅卷痕迹）。

▲2）查看历次考试错题本。

3）储存历次考试试卷和答题卡。

▲4）知识库资源（试题、试卷、电子书、视频微课）。

▲5）支持多终端查看，包括电脑、手机（Android、IOS）、Pad（Android、IOS）。
	学生／家长


高速扫描仪

	类型
	高速扫描仪

	文件送入
	自动或手动文件送入

	文件尺寸
	宽度：53-300mm

	
	长度：70-3000mm

	文件厚度和重量
	U型纸路，自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m2

	
	U型纸路，手动送入：0.05-0.2mm，42-157g/m2

	
	直送纸路，自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m2

	
	直送纸路，手动送入：0.05-0.66mm，42-546g/m2

	名片尺寸和厚度
	尺寸：53.9×85.5mm

	
	厚度：0.76±0.08mm

	送入容量
	10mm堆叠高度或100页80g/m2的纸

	扫描元件
	CMOS图像传感器

	光源
	LED（红，绿，蓝）

	扫描面
	单面/双面 (双面：单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像)

	扫描模式
	黑白，错误扩散，高速文本增强，高级文本增强，高级文本增强II，256级灰度，24位彩色，自动色彩检测

	扫描分辨率
	100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi

	扫描速度(A4，200dpi，LTR，横向)
	黑白：80ppm(单面)，160ipm（双面）

	
	灰度：80ppm(单面)，160ipm（双面）

	
	彩色：80ppm(单面)，160ipm（双面）

	接口
	SCSI-III/高速USB2.0

	扫描仪驱动
	ISIS/TWAIN

	有用的功能
	超声波双张送入检测，继续模式，减少莫尔纹，防止渗透/移除背景，移除装订孔，除色，自动纸张尺寸检测，文本方向识别，跳过空白页，歪斜矫正，双流输出，预扫描，用户首选项，歪斜检测，gamma矫正，移除边框，孤立点移除，边缘增强，Add-on

	能源需求
	AC220-240V（50/60Hz）

	能源消耗
	46.5W（扫描模式），3.7W（休眠模式）

	操作环境
	10-32.5℃(50-90.5℉),湿度：20-80%RH


条码打印机

	产品类型
	条码打印机

	分辨率
	203dpi

	打印方式
	热敏式

	打印速度
	2-8英寸/秒

	最大打印宽度
	104mm

	最大打印长度
	2286mm

	通信接口
	USB接口

	介质类型
	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸

	介质长度
	10-2286mm

	介质宽度
	20-120mm（标签+底纸）

	介质厚度
	0.06-0.254mm（标签+底纸）

	最大外径
	130mm OD

	卷芯直径
	25.4-38mm

	电源电压
	输入：AC 110-240V，输出：DC 24V/2.5V，60W

	环境参数
	工作温度：5-45℃，工作湿度：25-85%RH（非凝结）

	存储温度
	 -10-50℃ 

	存储湿度
	10-90%RH（非凝结）

	打印头解析度
	203dots/inch（8dots/mm）

	打印点尺寸
	0.125x0.125mm（1mm=8dots）


技术要求

技术规范
1.基于分布式的SaaS架构，阅卷并发用户数可达到30000，采用云存储和云计算架构，提供操作系统、数据库外，支持大并发用户的云端服务器。
2.界面美观、大方、实用。功能结构清晰，功能按钮醒目。
3.对各种操作系统和浏览器的兼容性强，能支持windows7、windows8、windows10等操作系统；能支持360、360极速、火狐、QQ、Chrome等浏览；能支持1024X768及更高分辨率，最高可支持1920X1080分辨率。
4.对阅卷教师数无限制，对学生数和阅卷学科科目无限制。
安全性
1.帐号与密码与云端平台同步。每次阅卷教师登录直接通过互联网云端登录认证。
2.为了用户使用安全，客户端超过一定时间不操作，系统自动退出登录状态，用户需重新登陆才能使用。
3.意外中断网络、重启或关闭终端设备，保证用户信息不会丢失。
4.采用云端解决方案，并保证用户信息私密性和私有性。

系统演示要求

系统演示流程如下（必须为真实系统演示），系统演示需在30分钟内完成。

（1）学业分析诊断系统

1）试卷讲评

应包括 1）整体分析，涵盖班级平均分、年级平均分、班级最高分、年级最高分、班级及格率、年级及格率；2）小题得分率对比，可支持用颜色直观展示每道题的得分率水平；3）每道题学生答题情况统计，客观题可具体到每个选项的答题统计情况。

2）学生个体分析

应包括 1）学生查看历次考试错题本；2）学生查看知识库资源，可通过知识点编目查看试题、试题解析、微课等资源；3）学生科通过电脑网页、手机APP两种方式查看。

1.5系统部署要求
网络阅卷、学业分析诊断采用互联网云端数据中心的方式进行部署，承建单位需保证互联网云端数据中心7*24小时正常运行。
1.6质量保证与售后服务
提供的所有产品都是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。
在服务期内免费提供软件产品的升级、改版及更新服务。
在质保期内，投标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障，技术援助电话支持是中文。如电话支持无法解决,投标人应在接到通知后2小时内做出响应，并采取行动修理故障，24小时内修复。如果投标人在接到通知后的两个工作日内未做出响应，投标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

培训
提供系统操作使用、维护培训。
将选派经验丰富的实施人员组成培训小组为用户进行培训。
1

