上饶卫生健康职业学院（上饶卫生学校）档案室档案室数字档案信息化项目市场询价报价单
	序号
	项目名称
	数量
	价格（元）
	合计（元）
	备注

	1
	文书档案整理
	2600件
	
	
	主要工作：1.档案整理（档案排序、档案修复、档案编页码，重新编页码、去除金属物）、档案信息校对及补录、档案扫描、图片处理、质检、重扫、数据封装（ocr识别、制作双层PDF）、数据挂接上传、数据备份。

2.档案装订主要工作：档案排序、清点数量、打印目录、装订、档案装盒、上架入库、档案盒更换等。

	2
	档案扫描
	26000页
	
	
	

	3
	档案信息著录
	2600件
	
	
	

	4
	档案数据OCR识别
	26000页
	
	
	

	5
	人事档案整理
	200份
	
	
	

	6
	数字档案管理系统
	档案接收模块
	1套
	
	
	用于各科室档案移交接收

	
	
	档案整理编目模块
	1套
	
	
	用于新增档案条目信息的著录并管理

	
	
	综合档案管理模块
	1套
	
	
	用户根据本单位实际的档案类型定义创建，可配置需要的字段并加以约束

	
	
	人事档案管理模块
	1套
	
	
	用户根据本单位实际的档案类型定义创建，可配置需要的字段并加以约束

	
	
	资产档案管理模块
	1套
	
	
	用户根据本单位实际的档案类型定义创建，可配置需要的字段并加以约束

	
	
	会计档案管理模块
	1套
	
	
	用户根据本单位实际的档案类型定义创建，可配置需要的字段并加以约束

	
	
	基建档案管理模块
	1套
	
	
	用户根据本单位实际的档案类型定义创建，可配置需要的字段并加以约束

	
	
	档案查询模块
	1套
	
	
	用于通过著录或者导入的条目信息的搜索与查询

	
	
	库房管理模块模块
	1套
	
	
	用于同步并监测库房的相关信息

	
	
	编研管理模块模块
	1套
	
	
	用于配置该模板的相关参数

	
	
	系统授权模块
	1套
	
	
	用于配置并维护各用户对系统各模板及 API 的操作权限

	
	
	维护统计模块
	1套
	
	
	根据导入或者著录的原文及条目信息的数量实行的实时统计并形成图表

	
	
	系统日志模块
	1套
	
	
	用于捕捉并记录各用户对系统的操作

	
	
	系统管理等模块
	1套
	
	
	系统管理等模块：用于用户、角色以及系统安全性约束的配置创建等

	7
	超融合安全服务器（标准塔式静音）
	1台
	元/台
	元
	超融合安全服务器（标准塔式静音）：基础硬件：2U机架架构，550W热插拔电源，导轨；64G DDR4 RECC物理内存，2个银牌12C24T@2.1G CPU(24CPU)；8+2个热插拔硬盘接口，配置1个240G SSD系统盘、1个4T数据盘、1个4T备份盘，支持RAID5/RAID6；2个千兆网络接口；

安全防护：系统一键还原、数据备份、系统加固；

安全防护功能；1.防拷贝功能，可对U盘、网盘、邮件、智能终端等数据外传通道进行控制，避免有人将将服务器上的机密数据拷走；2.防删除功能，可对指定的文件夹进行防删除保护，保护的文件可以正常读写，但是不能删除，避免内部人员操作失误而删除数据，避免木马软件恶意删除软件；3.裸盘灾备系统（配套1个灾难恢复盘）、系统宕机后30分钟快速系统恢复；4.数据备份系统，可将数据库和文件，按照策略备份至数据备份盘或者备份至独立备份设备上；支持全备和增量备份；支持Orcle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、达梦等数据库；

运行环境：预装指定的系统和数据库，以及管理软件所需的环境软件 保修服务：产品整机三年全保修、管理软件专属应用保障级服务

	8
	KVM
	1台
	
	
	产品规格：568*450*44。5MM 接口：VGA接口；输入电源：100v-240v；支持系统：各种操作系统；功率：60W 切换方式：OSD热键，按键分辨率：1280*1024； 保质期：屏幕质保1年、设备质保3年

	9
	机柜
	1台
	
	
	机柜：服务器机柜；尺寸：高1800宽600深800；厚度：通体0.8mm，立柱1.8mm；高度：37U；防护等级：IP20；立柱距离：485mm（19英寸标准）。；保质期：机柜质保5年，自带PDU是质保1年

	10
	交换机
	1台
	
	
	散热方式：风扇散热；上行端口速率：千兆；套装：单品；端口类型：电口&光口；适用网络：大型网络；端口数量：24口；云管理交换机：支持云管理；下行端口速率：千兆；下行接口类型：以太网交换机；网管类型：网管；

规格：19英寸（标准机架）；端口供电功能：非POE供电。保质期：一年

	11
	档案盒
	500个
	
	
	无酸纸4MC

	合计
	


   注：包含所有设备、软件及安装费用等


