上饶卫生学校二期项目窗帘采购询价单

	序号
	货物名称
	数量
	规格
	技术参数
	单价
（元）
	小计
（元）
	图片
	备注

	1
	二期寝室窗帘
（２栋）
	400个
	宽3 *高3.2米
	定制（需现场据实测算，根据窗户实际长度核对窗帘数量）
1.罗马杆：  
1.1八角管规格：壁厚：>1.22mm,材质：铝合金成分，横截面规格：宽*高*厚正负27.4*1.22KG/6.7mm 
2、窗帘布:  
2.1、材质：报告厅为绒布，其他为棉麻。色织提花、手感柔软,防静电，防尘，多色漂染，洗100%不褪色不缩水(颜色根据校方要求配色)。  
2.2、良好的耐光和耐洗，色牢度达到4级以上, 95%遮光率。
3、加工要求：  
3.1、布帘按2倍饱和度（打褶1：2），安装后窗帘为“S”型。  
3.2、拼接处不扭斜，拼缝锁三线。 
3.3、宽布带和窗帘之间需用工程线缝纫。  
3.4、不弄脏和损坏布料。
4、安装要求： 材料、安装尺寸、安装方法风格统一，按采购人要求安装。窗帘遮光率>95%，纯物理遮光，采用数码多层制造工艺，经伟纤维均匀，无跳线，漏织而成的透光，翘线，断线等质量瑕疵。活性炭印染工艺，色泽纯正，光度，光感明显优异于传统印刷效果，环保的水性炭燃料原材，保证了窗帘成品的无毒，无味，健康，安全，防火、环保，经权威质监部门检测。
产品的甲醛含量完全符合国家安全系数。
	
	
	
	包辅料、运输、安装、税金等

	2
	二期教学楼窗帘（１栋）
	135个
	宽3.5 *高2.8米
	
	
	
	
	

	３
	二期实训楼窗帘（１栋）
	128个
	宽3.5 *高3.2米
	
	
	
	
	

	４
	二期报告厅会议室
窗帘
	10个
	宽3.5 *高3.2米
	
	
	
	
	

	5
	二期报告厅窗帘
	22个
	宽3.5 *高7米
	
	
	
	
	

	6
	二期门卫室窗帘
	13平方米
	宽3 *高3.2米
	
	
	
	
	

	合计（元）
	



