上饶卫生学校智慧消防设备（摄像头）采购询价项目内容
	序号
	设备名称
	品牌
	技术参数
	单位
	数量

	1
	摄像头
	海康威视
	[bookmark: _GoBack]海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像。
• 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测；
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境；
• 1个内置麦克风• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m；
• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。
	台
	16

	2
	16口千兆交换机
	
	16个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理。
	台
	1

	3
	5口千兆交换机
	
	5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面型。
	台
	2

	4
	16路硬盘录像机
	海康威视
	1) 基础性能强劲，最大支持16路1080P解码，4K超清输出，满接6MP相机，满配8T硬盘；
2) 普惠AI，支持智能分析，最大4路智能人/车侦测，可精准识别人/车并报警，助力事中干预；
3) 支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率；
4) 支持通过萤石、ISUP 5.0、GB28181协议接入各类平台。
•2盘位，1U 380系列金属机箱；
•最大支持8路1080P解码，支持SVC增强模式，开启可提升至12路1080P解码；
•支持满配8T硬盘，支持满接6MP相机；•最大支持4路智能人/车侦测；
•支持1个HDMI 口超清4K输出+1个VGA口 高清1080P输出；
•1个网口（8路为百兆，16路为千兆）、2个USB2.0接口。
	台
	1

	5
	监控专用硬盘
	
	
	块
	4

	6
	监控电源
	
	室外防水独立小电源、220V，AC转DC，12V2A防水电源，自带防水盒。
	个
	16

	7
	监控设备箱
	
	户外防雨不锈钢设备箱300mm*400mm*160mm
	个
	2

	8
	超六类非屏蔽双绞线
	
	
	箱
	6

	9
	RVV电源线
	
	200米/卷
	卷
	6

	10
	线管
	
	PVC20  穿线管
	根
	400

	11
	多孔排插
	
	
	个
	3

	12
	六类水晶头
	
	
	盒
	1



注：包含设备运输、安装、税金等。
